# ข้อแนะนำในการทำงาน

##

ลำแสง‌เลเซอร์‌ชี้‌ให้เห็น‌เส้นตัด‌ของ‌ใบเลื่อย ซึ่ง‌ช่วยให้‌สามารถจัด‌วาง‌ตำแหน่ง‌ชิ้นงาน‌เพื่อทำการเลื่อย‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌แม่นยำ‌โดย‌ไม่ต้อง‌เปิด‌บังใบ‌ป้องกัน‌ชนิดโยก‌ได้

- เปิดใช้งานลำแสงเลเซอร์โดยใช้สวิตช์ (36)
- จัดวางตำแหน่งเครื่องหมายลงบนชิ้นงานบริเวณตรงกลางเส้นเลเซอร์

หมายเหตุ: ตรวจสอบก่อนทำการเลื่อยว่าเส้นตัดยังคงแสดงให้เห็นอย่างถูกต้องหรือไม่ ลำแสงเลเซอร์อาจเลื่อนออกจากตำแหน่งได้ เช่น เนื่องจากการสั่นสะเทือนเมื่อใช้งานหนัก

##

ชิ้นงานสูงสุด:

มุมเอียงในแนวนอน | มุมเอียงในแนวตั้ง | สูง x กว้าง [มม.]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (ซ้าย) | 45 x 310
45° | 45° (ซ้าย) | 45 x 210
0° | 45° (ขวา) | 35 x 310
45° | 45° (ขวา) | 35 x 210

ขนาดชิ้นงานต่ำสุด (= ชิ้นงานทั้งหมดที่สามารถหนีบเข้าทางซ้ายหรือทางขวาจากใบเลื่อยด้วยแคลมป์ยึดวัสดุ (20) ที่จัดส่งมา): 130 x 50 มม. (ความยาว x ความกว้าง)

ความลึกการตัดสูงสุด (0°/0°): 90 มม.

##

ท่านสามารถใช้ก้านหยุดความยาว (26) เพื่อเลื่อยชิ้นงานให้มีความยาวเท่ากันอย่างง่ายดาย

- คลายสกรูหนีบ (57) และเลื่อนก้านหยุดความยาว (26) เข้าในรางนำ (58) บนความยาวชิ้นงานที่ต้องการ
- ขันสกรูหนีบ (57) ให้แน่นอีกครั้ง

ชิ้นงานที่ยาวกว่า:

- คลายน๊อตปีก (59) และดึงรางนำ (58) ไปทางด้านนอกจนสุด
- ขันน๊อตปีก (59) กลับให้แน่นอีกครั้ง
- ปรับก้านหยุดความยาว (26) ตามความยาวชิ้นงานที่ต้องการ

เลื่อยโดยไม่ใช้ก้านหยุดความยาว:

- คลายสกรูหนีบ (57) และเลื่อนก้านหยุดความยาว (26) เข้าในรางนำ (58) ไปทางด้านนอกให้สุด
- ขันตัวหยุดความยาวเป็นมุม 90° โดยให้ขนานกับรางหยุด (18)
- ขันสกรูหนีบ (57) ให้แน่นอีกครั้ง

##

ต้อง‌ปรับ‌ก้านวัด‌ความลึก‌เมื่อ‌ต้องการ‌เลื่อย‌เซาะร่อง

- หมุนก้านวัดความลึก (22) ออกไปด้านนอก
- หมุนแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (5) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หมุนสกรูปรับ (23) จนปลายสกรูสัมผัสก้านวัดความลึก (22)
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือ‌ขึ้น‌‌อย่างช้าๆ

##

เมื่อ‌ต้องการ‌ตัด‌ชิ้นงาน‌ที่มี‌รูปทรง‌โค้งงอ‌หรือ‌ทรงกลม ต้อง‌ยึด‌ชิ้นงาน‌เหล่านี้‌ให้‌แน่น‌เป็น‌พิเศษ‌เพื่อ‌กัน‌การลื่นไถล ที่เส้นตัด‌ต้อง‌ไม่มี‌ช่องว่าง‌ระหว่าง‌ชิ้นงาน แผ่นกั้น และ‌โต๊ะเลื่อย

จัด‌เตรียม‌อุปกรณ์‌ยึดจับ‌พิเศษ หากจำเป็น

##

แผ่นสอด (10) อาจสึกหรอหลังจากใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าเป็นเวลานาน

เอา‌เพลตแทรก‌ที่ชำรุดออก‌และ‌เปลี่ยน‌ใหม่

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ขันสกรู (60) ออกด้วยไขควงปากแฉกที่ทมีจำหน่ายทั่วไปและถอดแผ่นสอดเก่าออก (10)
- วางแผ่นสอดใหม่เข้าและขันสกรู (60) ให้แน่นอีกครั้ง