# Persiapan pemakaian

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.
Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Pusat layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

##

Benda kerja yang panjang dan berat harus dialasi atau ditopang pada ujungnya.

Meja potong dapat diperpanjang ke kiri dan ke kanan menggunakan ekstensi meja potong (16).

- Lepaskan sekrup penjepit (42).
- Tarik ekstensi meja potong (16) ke luar hingga mencapai panjang yang diinginkan.
- Untuk mengencangkan ekstensi meja potong, kencangkan kembali sekrup penjepit (42).

Sistem pemasangan yang fleksibel pada penopang benda kerja (17) memungkinkan pengguna melakukan berbagai variasi ekstensi atau pelebaran.

- Pasang penopang benda kerja (17) ke dalam dudukan (44) pada perkakas listrik atau ke dalam dudukan (45) pada penopang benda kerja kedua sesuai dengan kebutuhan.

- Jangan pernah memegangi penopang benda kerja untuk membawa perkakas listrik.
  Hanya gunakan peralatan untuk mengangkut saat mengangkut perkakas listrik.

##

Saat menggergaji sudut mitre vertikal, rel pembatas sisi kiri atau kanan yang dapat disesuaikan (19) harus dilepas.

- Lepaskan baut kupu-kupu (38).
- Lepaskan rel pembatas yang dapat disesuaikan (19).

Setelah memotong sudut mitre vertikal, masukkan kembali rel pembatas yang dapat disesuaikan (19) dan kencangkan sekrup kupu-kupu (38).

##

Untuk menjamin keamanan kerja yang optimal, selalu kencangkan benda kerja.
Jangan mengerjakan benda kerja yang terlalu kecil untuk dikencangkan.

### Mengencangkan secara vertikal

- Tekan benda kerja dalam-dalam ke rel pembatas (18) dan (19).
- Pasang klem sekrup (20) yang disediakan pada salah satu lubang (39) yang tersedia.
- Kendurkan baut kupu-kupu (51) dan sesuaikan klem sekrup dengan benda kerja. Kencangkan kembali baut kupu-kupu.
- Kencangkan batang berulir (52) dengan kuat dan kencangkan benda kerja.

### Mengencangkan secara horizontal

- Kendurkan baut kupu-kupu (53) dan lepaskan penjepit sekrup.
- Pasang penjepit sekrup yang telah "dilepas" (20) dengan kerucut (54) ke dalam lubang (28) yang disediakan.
- Tekan benda kerja dengan kuat pada meja potong (29).
- Kencangkan batang berulir (52) dengan kuat dan kencangkan benda kerja.

### Melepaskan benda kerja

- Untuk mengendurkan klem, putar batang berulir (52) berlawanan arah jarum jam.