# Kontrol og indstilling af grundindstillinger

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.
Dette kræver erfaring og tilsvarende specialværktøj.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en Bosch-servicetekniker.

##

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Drej savbordet (29) indtil hakket (15) for 0°. Armen skal falde mærkbart i hak.
- Træk låseknappen (13) opad.
- Drej indstillingsknoppen (21) let mod venstre, og sving værktøjsarmen fra højre over 0°-positionen, indtil den går hørbart i indgreb i 0°-position.
- Tryk låseknappen (13) nedad igen.

### Kontrol (se billede T1)

- Indstil vinkeltrekanten (62) med 90°-vinklen, så den flugter med savklingen (49) mellem savbordet (29) og savklingen på savbordet (29).

Vinkeltrekantens ben skal flugte med savklingen (49) i hele længden.

### Indstilling (se billede T2)

- Løsn kontramøtrikken på anslagsskruen (63) med en almindelig ring- eller gaffelnøgle.
- Drej anslagsskruen (63) så langt ind eller ud, at vinkeltrekantens ben (62) flugter med savklingen over hele længden.
- Tryk låseknappen (13) nedad igen.
- Spænd derefter kontramøtrikken på anslagsskruen (63) igen.

Hvis vinkelviseren (55) efter endt indstilling ikke er på linje med skalens 0°-mærke (56), skal man løsne skruen (65) med en almindelig stjerneskruetrækker og indstille vinkelviseren langs med 0°-mærket (se billede W).

##

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Drej savbordet (29) indtil hakket (15) for 0°. Armen skal falde mærkbart i hak.
- Fjern den højre justerbare anslagsskinne (19).
- Drej højre anslag (41), indtil standardgeringsvinklen på 45° går i indgreb på pilemarkeringen.
- Træk låseknappen (13) opad.
- Drej indstillingsknoppen (21) mod venstre, og sving værktøjsarmen på håndgrebet (5) mod højre til anslag.

### Kontrol (se billede U1)

- Indstil vinkeltrekanten (62) med 45°-vinklen, så den flugter med savklingen (49) mellem savbordet (29) og savklingen til højre på savbordet.

Vinkeltrekantens ben skal flugte med savklingen (49) i hele længden.

### Indstilling (se billede U2)

- Løsn kontramøtrikken på anslagsskruen (40) med en almindelig ring- eller gaffelnøgle.
- Drej anslagsskruen (40) så langt ind eller ud, at vinkeltrekantens ben (62) flugter med savklingen over hele længden.
- Tryk låseknappen (13) nedad igen.
- Spænd derefter kontramøtrikken på anslagsskruen (40) igen.

Hvis vinkelviseren (55) efter endt indstilling ikke er på linje med 45°-mærket på skalaen (56), skal man først kontrollere 0°-indstillingen for den lodrette geringsvinkel og vinkelviseren en gang til. Herefter gentages indstillingen af 45°-geringsvinklen.

##

- Anbring el-værktøjet i transportstilling.
- Løsn knoppen (12), hvis den er spændt.
- Tryk låseknappen (11) nedad, og drej savbordet (29) indtil hakket (15) for 0°.
- Slip låseknappen (11) igen. Savbordet skal gå hørbart i indgreb.
- Fjern de justerbare anslagsskinner (19).

### Kontrol (se billede V1)

- Læg vinkeltrekanten (62) med 90°-vinklen, så den flugter med savklingen (49) mellem anslagsskinnen (18) og savklingen på savbordet (29).

Vinkeltrekantens ben skal flugte med anslagsskinnen i hele længden.

### Indstilling (se billede V2)

- Løsn alle unbrakoskruer (64) med den medfølgende unbrakonøgle (24).
- Drej anslagsskinnen (18), indtil vinkeltrekanten flugter i hele længden.
- Spænd skruerne igen.

##

- Træk låseknappen (13) opad.
- Drej indstillingsknoppen (21) let mod venstre, og sving værktøjsarmen fra højre over 0°-positionen, indtil den går hørbart i indgreb i 0°-position.
- Tryk låseknappen (13) nedad igen.

### Kontrol

Vinkelviseren (55) skal være på linje med 0°-mærket på skalaen (56).

### Indstilling

- Løsn skruen (65) med en stjerneskruetrækker, og juster vinkelviseren langs med 0°-mærket.
- Spænd skruen fast igen.

##

- Anbring el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Drej savbordet (29) indtil hakket (15) for 0°. Armen skal falde mærkbart i hak.

### Kontrol

Vinkelviseren (14) skal være på linje med 0°-mærket på skalaen (30).

### Indstilling

- Løsn skruen (66) med en stjerneskruetrækker, og juster vinkelviseren langs med 0°-mærket.
- Spænd skruen fast igen.