# Символи

Следните символи могат да бъдат важни в про‌цеса на експлоатация на Вашия електроинстру‌мент. Моля, запомнете символите и значението им. Правилното интерпретиране на символите и тяхното значение ще Ви помогнат при по-доброто и по-сигурно ползване на електро‌инстру‌мента.

Символи и тяхното значение
| Лазерно лъчение Не гледайте в лъча Потребителски лазерен продукт от клас 2 EN 50689:2021
| Не поставяйте ръцете си в близост до мястото на рязане, докато електро‌инструментът работи. Съществува опасност да се нараните при допир до циркулярния диск.
| Работете с противопрахова маска.
| Работете с предпазни очила.
| Носете защита за слуха. Въздейст‌вие‌то на шум може да предизвика загуба на слух.
| Опасна зона! По възможност дръжте ръцете и пръстите си на разстояние от тази зона.
| За настройване на произволен вертикален ъгъл на скосяване рамото на инструмента трябва да е свободно подвижно. Бутонът за фиксиране е изтеглен нагоре: Могат да бъдат настройвани вертикални ъгли на скосяване. Бутонът за фиксиране е натиснат надолу: Настроеният вертикален ъгъл на скосяване се запазва.
| Съобразявайте се с размерите на циркулярния диск. Отворът му трябва да пасва без луфт на присъединителното стъпало на вала. Ако е необходимо използването на редуциращи звена, внимавайте размерите на редуциращото звено да пасват на дебелината на фланеца на диска, на диаметъра на отвора му, както и на диаметъра на вала на машината. По възможност използвайте редуциращите звена, включени в окомплектовката на циркулярния диск. Диаметърът на циркулярния диск трябва да съответства на посоченото върху символа.
| При рязване на вертикални ъгли на скосяване лявата, респ. дясната регулируема опорна трябва да се отстрани.