# Tekniska data

Panelsåg |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Nominell ingångseffekt | W | 1800
Tomgångsvarvtal | v/min | 4800
Lasertyp | nm | 650
| mW | < 1
Laserklass |  | 2
Vikt | kg | 17,9
Skyddsklass |  | / II
Mått för lämpliga sågklingor
Sågbladsdiameter | mm | 254
Klingans stomtjocklek | mm | 1,4−2,5
Max. sågbredd | mm | 3
Centrumhålets diameter | mm | 30

Tillåtna mått på arbetsstycket (maximal/minimal): se Tillåtna mått på arbetsstycket

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Apparaten uppfyller kraven i IEC 61000-3-11 för vilka särskilda anslutningsvillkor gäller. I ogynnsamma strömförhållanden kan apparaten leda till enstaka spänningsfluktuationer. Impedansen för denna apparat är inställd som Z faktisk = 0,094 Ω. Användaren måste se till att anslutningspunkten, med en impedans på Zmax, som apparaten ska anslutas till, uppfyller impedanskravet: Zfaktisk ≥ Zmax. Om Zmax är okänt, bestäm Zmax i samråd med nätleverantören eller strömförsörjningsmyndigheten.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.