# Çalışmaya hazırlık

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.
Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacınız vardır.

Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

##

Uzun ve ağır iş parçalarının boştaki uçları beslenmeli veya desteklenmelidir.

Testere tezgahı, testere tezgahı uzatmaları (16) yardımı ile sola ve sağa doğru uzatılabilir.

- Sıkma vidasını (42) gevşetin.
- Testere tezgahı uzatmasını (16) istediğiniz uzunluğa kadar dışarı çekin.
- Testere tezgahı uzatmasını sabitlemek için sıkma vidasını (42) tekrar sıkın.

İş parçası desteklerinin (17) esnek takma sistemi, çok çeşitli uzatma veya genişletme varyasyonlarına imkan sunar.

- İş parçası desteğini (17) elektrikli el aletindeki yuvalara (44) veya ikinci iş parçası desteğinin yuvalarına (45) gerektiği gibi yerleştirin.

- Elektrikli el aletini asla iş parçası desteklerinden tutarak taşımayın.
  Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın.

##

Dikey gönye açılarında testereleme yaparken, sol veya sağ ayarlanabilir durdurma çubuğunu (19) çıkarmanız gerekir.

- Kanat vidalarını gevşetin (38).
- Ayarlanabilir durdurma rayını çıkarın (19).

Dikey gönye açılarını testereledikten sonra ayarlanabilir durdurma rayını (19) yerine takın ve kanat vidalarını (38) sıkıca sıkın.

##

Çalışma güvenliğini optimum düzeyde tutabilmek için iş parçasını daima tespit etmelisiniz.
Sıkıştırılmak için çok küçük olan iş parçalarını işlemeyin.

### Dikey sabitleme

- İş parçasını (18) ve (19) dayama raylarına sıkıca bastırın.
- Aletle birlikte teslim edilen vidalı işkenceyi (20) kendisi için öngörülen deliklerden (39) birine takın.
- Kelebek vidayı (51) gevşetin ve işkenceyi iş parçasına göre ayarlayın. Kelebek vidayı tekrar sıkın.
- Dişli kolu (52) iyice sıkın ve iş parçasını sabitleyin.

### Yatay sabitleme

- Kelebek vidayı (53) sökün ve vidalı işkenceyi çekerek ayırın.
- Şimdi «küçültülmüş» vidalı işkenceyi (20) pimle (54) kendisi için öngörülen deliklerden birine (28) yerleştirin.
- İş parçasını testere tezgahı (29) üzerine sıkıca bastırın.
- Dişli kolu (52) iyice sıkın ve iş parçasını sabitleyin.

### İş parçasının gevşetilmesi

- İşkenceyi gevşetmek için dişli kolu (52) saat hareket yönünün tersine çevirin.