# Sciage

##

- Avant de scier, serrez la poignée de blocage (12) et poussez la touche de blocage (13) vers le bas. La lame de scie risque sinon de rester coincée dans la pièce.

- Quel que soit le type de coupe à effectuer, assurez-vous d’abord que la lame de scie ne peut en aucun cas toucher la butée réglable, les serre-joints ou d’autres pièces de l’outil électroportatif. Enlevez si nécessaire les butées auxiliaires qui gênent ou modifiez leur position.

Protégez la lame de scie contre les chocs et les coups. N’exposez pas la lame de scie à une pression latérale.

Ne sciez que les matériaux pour lesquels la scie est conçue (voir la section Utilisation conforme).

Ne travaillez pas des pièces déformées. Le côté de la pièce qui va être appliqué contre la butée réglable doit toujours être droit.

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Assurez-vous que le capot de protection à mouvement pendulaire fonctionne correctement et qu’il puisse bouger librement. Quand le bras d’outil est déplacé vers le bas, le capot de protection à mouvement pendulaire doit s’ouvrir. Quand le bras de l’outil est guidé vers le haut, le capot de protection à mouvement pendulaire doit se refermer au-dessus de la lame et se bloquer dans la position supérieure du bras de l’outil.

##

- Ne vous placez jamais devant l’outil électroportatif dans le prolongement de la lame mais toujours de côté. Vous ne risquez ainsi pas d’être blessé en cas de rebond intempestif.

- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame de scie en rotation.
- Ne croisez pas vos bras devant le bras d’outil.

##

- Pour effectuer des coupes avec le dispositif radial (2) (grandes pièces), desserrez la vis de serrage (1) (au cas où celle-ci serait serrée).
- Ajustez l’angle d’onglet et/ou l’angle d’inclinaison souhaité(s).
- Pressez fermement la pièce contre les butées (18) et (19).
- Serrez la pièce comme l’exigent ses dimensions.
- Éloignez le bras d’outil de la butée (18) jusqu’à ce que la lame de scie se trouve devant la pièce.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- A l’aide de la poignée (5), poussez lentement le bras d’outil vers le bas.
- Poussez ensuite le bras d’outil en direction des butées (18) et (19) et sciez complètement la pièce avec une avance régulière.
- Arrêtez l’outil électroportatif et attendez l’immobilisation complète de la lame de scie.
- Déplacez le bras d’outil lentement vers le haut.

##

- Pour effectuer des coupes sans mouvement radial (petites pièces), desserrez la vis de serrage (1) (au cas où celle-ci serait serrée). Poussez le bras d’outil à fond en direction de la butée (18) et resserrez la vis de serrage (1).
- Ajustez l’angle d’onglet et/ou l’angle d’inclinaison souhaité(s).
- Pressez fermement la pièce contre les butées (18) et (19).
- Serrez la pièce comme l’exigent ses dimensions.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- A l’aide de la poignée (5), déplacez lentement le bras d’outil vers le bas.
- Sciez la pièce avec une avance régulière.
- Arrêtez l’outil électroportatif et attendez l’immobilisation complète de la lame de scie.
- Déplacez le bras d’outil lentement vers le haut.