# Thông số kỹ thuật

Máy Cưa Vát Trượt |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Công suất vào danh định | W | 1800
Tốc độ không tải | /phút | 4800
Loại Laser | nm | 650
| mW | < 1
Cấp độ Laser |  | 2
Trọng lượng | kg | 17,9
Cấp độ bảo vệ |  | / II
Kích thước lưỡi cưa phù hợp
Đường kính lưỡi cưa | mm | 254
Độ dày lưỡi | mm | 1,4−2,5
Chiều rộng vết cắt tối đa | mm | 3
Lỗ lắp lưỡi cắt | mm | 25,4

Kích thước vật gia công cho phép (tối đa/tối thiểu): xem Kích Thước Vật gia Công Cho Phép

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Thiết bị đáp ứng các yêu cầu của IEC 61000-3-11 và phải được đấu nối có điều kiện. Thiết bị có thể gây ra dao động điện áp không thường xuyên trong các điều kiện nguồn điện không thuận lợi. Trở kháng của thiết bị này được đặt là Zactual = 0,094 Ω. Người sử dụng phải đảm bảo rằng, điểm đấu nối có trở kháng Zmax mà thiết bị sẽ được cắm vào đáp ứng yêu cầu về trở kháng: Zactual ≥ Zmax. Nếu Zmax không xác định, hãy liên hệ nhà cung cấp mạng hoặc cơ quan cung cấp để xác định Zmax.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.