# Transportbeveiliging (zie afbeelding E)

Met de transportbeveiliging (25) kunt u het elektrische gereedschap bij het transport naar verschillende gebruikslocaties gemakkelijker hanteren.

## Elektrisch gereedschap ontgrendelen (werkstand)

- Duw de gereedschaparm op de handgreep (5) iets omlaag om de transportbeveiliging (25) te ontlasten.
- Trek de transportbeveiliging (25) helemaal naar buiten.
- Beweeg de gereedschaparm langzaam omhoog.

## Elektrisch gereedschap vergrendelen (transportstand)

- Draai de vastzetschroef (1) los, als deze de afkortvoorziening (2) vastklemt. Trek de gereedschaparm helemaal naar voren en draai voor het vergrendelen van de afkortvoorziening de vastzetschroef weer vast.
- Schroef de afstelschroef (23) helemaal naar boven.
- Draai voor het vergrendelen van de zaagtafel (29) de vastzetknop (12) vast.
- Draai de gereedschaparm met de handgreep (5) zover omlaag tot de transportbeveiliging (25) helemaal naar binnen gedrukt kan worden.

De gereedschaparm is nu voor het transport stevig vergrendeld.