# Priprava na delo

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih po potrebi ponovno nastaviti.
Za to potrebujete izkušnje in ustrezno orodje.

To delo bo hitro in zanesljivo opravil Boschev servis.

##

Dolge in težke obdelovance je treba na prostem koncu podložiti ali podpreti.

Rezalno mizo lahko podaljšate v levo in desno s podaljški rezalne mize (16).

- Odvijte pritrdilni vijak (42).
- Podaljšek rezalne mize (16) izvlecite do želene dolžine.
- Ponovno zategnite pritrdilni vijak (42), da fiksirate podaljšek rezalne mize.

Prilagodljivi pritrdilni sistem s podlagami za obdelovanec (17) omogoča številne različne postavitve za podaljšanje ali razširitev površine za obdelovanec.

- Po potrebi podlago za obdelovanec (17) namestite v vpetje (44) na električnem orodju ali vpetje (45) na drugi podlagi za obdelovanec.

- Električnega orodja ne prenašajte za podlagi za obdelovanec.
  Za premeščanje električnega orodja uporabljajte le priprave za premeščanje.

##

Pri žaganju navpičnih zajeralnih kotov je treba odstraniti levo oz. desno nastavljivo prislonsko letev (19).

- Odvijte krilne vijake (38).
- Odstranite nastavljivo prislonsko letev (19).

Po žaganju navpičnih zajeralnih kotov nastavljivo prislonsko letev (19) znova vstavite in znova zategnite krilni vijak (38).

##

Da zagotovite optimalno varnost pri delu, morate obdelovanec vedno trdno vpeti.
Ne obdelujte obdelovancev, ki so premajhni za vpenjanje.

### Navpično fiksiranje

- Obdelovanec močno pritisnite ob prislonsko letev (18) in (19).
- Priloženi primež (20) vstavite v eno od za to predvidenih lukenj (39).
- Odvijte krilni vijak (51) in primež prilagodite obdelovancu. Nato spet privijte krilni vijak.
- Navojno ročico (52) močno privijte in tako čvrsto vpnite obdelovanec.

### Vodoravno fiksiranje

- Odvijte krilni vijak (53) in primež povlecite narazen.
- Zatič (54) „polovičnega“ primeža (20) vstavite v eno od predvidenih luknjic (28).
- Obdelovanec pritisnite ob rezalno mizo (29).
- Navojno ročico (52) močno privijte in tako čvrsto vpnite obdelovanec.

### Sprostitev obdelovanca

- Za sprostitev spone zavrtite navojni drog (52) v nasprotni smeri urnega kazalca.