# Instructions d’utilisation

##

Un faisceau laser matérialise la ligne de coupe sur la pièce. Ceci vous permet de positionner la pièce avec précision sans devoir ouvrir le capot de protection pendulaire.

- Pour activer le faisceau laser, actionnez l’interrupteur (36).
- Orientez le marquage sur la pièce de façon à ce qu’il soit aligné avec le centre de la ligne laser.

Remarque : Assurez-vous avant chaque découpe que la ligne de coupe est correctement matérialisée par le faisceau laser. Le faisceau laser risque en effet de se déplacer quelque peu suite par ex. aux vibrations générées lors d’une utilisation intensive.

##

Dimensions maximales des pièces :

Angle d’onglet (coupes dans plan horizontal) | Angle d’inclinaison (coupes dans plan vertical) | Hauteur x largeur [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (vers la gauche) | 45 x 310
45° | 45° (vers la gauche) | 45 x 210
0° | 45° (vers la droite) | 35 x 310
45° | 45° (vers la droite) | 35 x 210

Dimensions minimales des pièces (= toutes les pièces qui peuvent être serrées au moyen du serre-joint (20) fourni, à gauche ou à droite de la lame) : 130 x 50 mm (longueur x largeur)

Profondeur de coupe maximale (0°/0°) : 90 mm

##

Pour scier facilement des pièces à la même longueur, il est recommandé d’utiliser la butée longitudinale (26).

- Desserrez la vis de serrage (57) et déplacez la butée longitudinale (26) dans le rail de guidage (58) jusqu’à obtenir la longueur souhaitée.
- Resserrez la vis de serrage (57).

Pièces longues :

- Desserrez la vis papillon (59) et tirez le rail de guidage (58) jusqu’en butée vers l’extérieur.
- Resserrez la vis papillon (59).
- Réglez la butée longitudinale (26) à la longueur souhaitée.

Sciage sans butée longitudinale :

- Desserrez la vis de serrage (57) et déplacez la butée longitudinale (26) dans le rail de guidage (58) jusqu’en butée vers l’extérieur.
- Tournez la butée longitudinale de 90° de façon à ce qu’elle soit alignée avec la butée fixe (18).
- Resserrez la vis de serrage (57).

##

La position de la butée de profondeur doit être modifiée si vous voulez scier une rainure.

- Basculez la butée de profondeur (22) vers l’extérieur.
- Basculez le bras d’outil dans la position souhaitée en agissant sur la poignée (5).
- Tournez la vis d’ajustage (23) jusqu’à ce que l’extrémité de la vis touche la butée de profondeur (22).
- Déplacez le bras de l’outil lentement vers le haut.

##

Une attention particulière doit être portée aux pièces incurvées ou rondes. Il est indispensable de bien les fixer pour qu’elles ne glissent pas. Le long de la ligne de coupe, il ne doit apparaître aucun espace entre la pièce, la butée et la table de sciage.

Confectionnez si nécessaire des fixations spéciales.

##

Le pare-éclats (10) peut s’user après une utilisation prolongée de l’outil électroportatif.

Remplacez le pare-éclats quand il est défectueux.

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Dévissez les vis (60) avec un tournevis cruciforme et retirez l’ancien pare-éclats (10).
- Insérez le nouveau pare-éclats puis resserrez les vis de fixation (60).