# Reglarea unghiurilor de înclinare în plan orizontal

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.

## Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ standard în plan orizontal (consultaţi imaginea J)

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiurilor de îmbinare pe colţ utilizate frecvent, masa de lucru pentru ferăstrău este prevăzută cu marcaje crestate (15):

stânga | dreapta
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Detensionează maneta de fixare (12) în cazul în care aceasta este strânsă.
- Apasă în jos tasta de blocare (11) şi roteşte spre stânga sau spre dreapta masa de lucru pentru ferăstrău (29) acţionând maneta de fixare, până când indicatorul de unghiuri (14) indică unghiul de înclinare standard în plan orizontal dorit.
- Eliberează tasta de blocare (11). Masa de lucru pentru ferăstrău trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.
- Strânge la loc maneta de fixare (12).

## Reglarea unghiurilor de înclinare în plan orizontal opţionale

Unghiul de înclinare în plan orizontal poate fi configurat de la 47° (pe partea stângă) până la 52° (pe partea dreaptă).

- Detensionează maneta de fixare (12) în cazul în care aceasta este strânsă.
- Apasă în jos tasta de blocare (11) şi roteşte spre stânga sau spre dreapta masa de lucru pentru ferăstrău (29) acţionând maneta de fixare, până când indicatorul de unghiuri (14) indică unghiul de înclinare în plan orizontal dorit.
- Eliberează tasta de blocare (11).
- Strânge la loc maneta de fixare (12).