# Kontrola i modyfikacja ustawień podstawowych

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i nie‌zawodnie.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Obrócić stół pilarski (29) aż do nacięcia (15) dla kąta 0°. Dźwignia musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.
- Pociągnąć przycisk blokujący (13) do góry.
- Obrócić pokrętło regulacyjne (21) lekko w lewo i przechylić głowicę od prawej strony przez pozycję 0°, aż w sposób słyszalny zaskoczy w pozycji 0°.
- Ponownie nacisnąć przycisk blokujący (13) do dołu.

### Kontrola (zob. rys. T1)

- Ustawić kątownik (62) na stole pilarskim (29), tak aby kąt 90° przylegał do tarczy (49) pomiędzy stołem pilarskim (29) a tarczą.

Ramię kątownika musi przylegać do tarczy (49) na całej długości.

### Ustawianie (zob. rys. T2)

- Odkręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (63) za pomocą dostępnego w handlu klucza oczkowego lub widełkowego.
- Wkręcić lub wykręcić śrubę oporową (63) na tyle, by ramię kątownika (62) na całej długości leżało idealnie równo z tarczą.
- Ponownie nacisnąć przycisk blokujący (13) do dołu.
- Następnie ponownie mocno dokręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (63).

Jeżeli wskaźnik kąta cięcia (55) po zakończeniu regulacji nie znajduje się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (56), należy odkręcić śrubę (65) za pomocą wkrętaka krzyżakowego i wyrównać wskaźnik kąta cięcia względem znacznika 0° (zob. rys. W).

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Obrócić stół pilarski (29) aż do nacięcia (15) dla kąta 0°. Dźwignia musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.
- Wyjąć prawą przestawną szynę oporową (19).
- Obrócić prawy ogranicznik (41), aż standardowy kąt cięcia 45° zaskoczy przy oznaczeniu strzałką.
- Pociągnąć przycisk blokujący (13) do góry.
- Obrócić pokrętło regulacyjne (21) w lewo i trzymając za rękojeść (5), przechylić głowicę do oporu w prawo.

### Kontrola (zob. rys. U1)

- Kątownik (62) z ustawionym kątem 45° umieścić po prawej stronie stołu pilarskiego, tak aby znajdował się na równi z tarczą (49), pomiędzy stołem pilarskim (29) i tarczą.

Ramię kątownika musi leżeć na równi z tarczą (49) na całej długości.

### Ustawianie (zob. rys. U2)

- Odkręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (40) za pomocą dostępnego w handlu klucza oczkowego lub widełkowego.
- Wkręcić lub wykręcić śrubę oporową (40) na tyle, by ramię kątownika (62) na całej długości leżało idealnie równo z tarczą.
- Ponownie nacisnąć przycisk blokujący (13) do dołu.
- Następnie ponownie mocno dokręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (40).

Jeżeli wskaźnik kąta cięcia (55) po zakończeniu regulacji nie znajduje się w jednej linii ze znacznikiem 45° na skali (56), należy najpierw jeszcze raz sprawdzić ustawienie 0° dla pionowego kąta cięcia oraz wskaźnik kąta cięcia. Następnie można powtórzyć ustawianie pionowego kąta cięcia 45°.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej.
- Odkręcić gałkę nastawczą (12), jeśli była dokręcona.
- Nacisnąć przycisk blokujący (11) do dołu i obrócić stół pilarski (29) aż do nacięcia (15) dla kąta 0°.
- Ponownie zwolnić przycisk blokujący (11). Stół pilarski musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.
- Zdjąć przestawne szyny oporowe (19).

### Kontrola (zob. rys. V1)

- Ustawić kątownik (62) na stole roboczym (29), tak aby kąt 90° przylegał do tarczy (49) pomiędzy szyną oporową (18) i tarczą.

Ramię kątownika musi przylegać do szyny oporowej na całej długości.

### Ustawianie (zob. rys. V2)

- Odkręcić wszystkie śruby sześciokątne (64) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (24).
- Odsunąć szynę oporową (18) na tyle, by kątownik przylegał na całej długości.
- Dokręcić ponownie śruby.

##

- Pociągnąć przycisk blokujący (13) do góry.
- Obrócić pokrętło regulacyjne (21) lekko w lewo i przechylić głowicę od prawej strony przez pozycję 0°, aż w sposób słyszalny zaskoczy w pozycji 0°.
- Ponownie nacisnąć przycisk blokujący (13) do dołu.

### Kontrola

Wskaźnik kąta cięcia (55) musi znajdować się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (56).

### Ustawianie

- Zwolnić śrubę (65) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i wyrównać wskaźnik kąta cięcia względem znacznika 0°.
- Dokręcić ponownie śrubę.

##

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Obrócić stół pilarski (29) aż do nacięcia (15) dla kąta 0°. Dźwignia musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.

### Kontrola

Wskaźnik kąta cięcia (14) musi znajdować się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (30).

### Ustawianie

- Zwolnić śrubę (66) za pomocą śrubokręta krzyżakowego i wyrównać wskaźnik kąta cięcia względem znacznika 0°.
- Dokręcić ponownie śrubę.