# Ajustar o laser

Nota: Para testar o funcionamento do laser a ferramenta elétrica tem de estar ligada à alimentação elétrica.

- Durante o ajuste do laser (p. ex. ao mover o braço da ferramenta) nunca acione o interruptor de ligar/desligar. O arranque não intencional da ferramenta elétrica pode causar ferimentos.

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Gire a mesa de serra (29) até à ranhura (15) para 0°. A alavanca deve engatar na ranhura de forma perceptível.

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar os feixes de orientação a laser após uma utilização intensa e, se necessário, voltar a ajustar.
Tal exige experiência e uma ferramenta especial correspondente.
As assistências técnicas autorizadas Bosch efetuam esse trabalho de forma rápida e confiável.

## Controlar (ver figura S1)

- Desenhe uma linha de corte reta sobre a peça a ser trabalhada.
- Desloque lentamente o braço da ferramenta com o punho (5) para baixo.
- Alinhe a peça de modo a que os dentes da lâmina de serra fiquem alinhados com a linha de corte.
- Segure a peça nesta posição e mova o braço da ferramenta novamente para cima (lentamente).
- Fixe a peça.
- Ligue o feixe de orientação a laser com o interruptor (36).

O feixe de orientação a laser tem de estar nivelado em todo o comprimento com a linha de corte na peça, mesmo quando o braço da ferramenta for conduzido para baixo.

## Ajustar (ver figura S2)

- Rode o parafuso de ajuste (61) com uma chave de fenda adequada, até o feixe de orientação a laser estar nivelado em todo o comprimento com a linha de corte na peça.

Uma rotação para a esquerda move o feixe de orientação a laser da esquerda para a direita, uma rotação para a direita move o feixe de orientação a laser da direita para a esquerda.