# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Húzószerkezet-rögzítőcsavar
(2) | Húzószerkezet
(3) | Lézerre figyelmeztető tábla
(4) | Szállítófogantyú
(5) | Fogantyú
(6) | A be-/kikapcsoló bekapcsolásreteszelője
(7) | Védőbúra
(8) | Elfordítható védőburkolat
(9) | Szerelőfuratok
(10) | Felszakadásgátló betétlap
(11) | Reteszelőgomb a gérszöghöz (vízszintes)
(12) | Rögzítőgomb tetszőleges (vízszintes) gérszögek beállításához
(13) | Reteszelőgomb a gérszöghöz (függőleges)
(14) | Gérszög kijelzője (vízszintes)
(15) | Standard gérszög jelző bevágások (vízszintes)
(16) | Fűrészasztal-hosszabbító
(17) | Munkadarab-támaszA)
(18) | Rögzített ütközősín
(19) | Beállítható ütközősín
(20) | Csavaros szorító
(21) | Beállítógomb a 0°-os gérszöghöz (függőleges)
(22) | Mélységütköző
(23) | A mélységütköző szabályozócsavarja
(24) | Belső hatlapos csavarkulcs
(25) | Szállításbiztosítás
(26) | Hosszanti ütköző
(27) | Fogóvájatok
(28) | Furatok a vízszintes rögzítési lehetőséghez
(29) | Fűrészasztal
(30) | A (vízszintes) gérszög skálája
(31) | Felbillenés elleni védelem
(32) | Csúszógörgő
(33) | Tengelyreteszelés
(34) | Lézersugár kilépő nyílása
(35) | Be-/kikapcsoló
(36) | Lézer be-/kikapcsoló (a vágási vonal jelzéséhez)
(37) | Forgácskidobó
(38) | Szárnyascsavar az állítható ütközősín rögzítéséhez
(39) | Furatok a csavaros szorító számára
(40) | Ütközőcsavar a jobb oldali gérszögtartományhoz (függőleges)
(41) | Standardgérszög-ütköző 45°, 22,5° és 33,9° (függőleges)
(42) | A fűrészasztal-hosszabbító szorítócsavarja
(43) | A fűrészasztal-hosszabbító biztosítócsavarja
(44) | Befogó a munkadarabtámaszhoz (az elektromos kéziszerszámon)
(45) | Befogó a második munkadarabtámaszhoz (a munkadarabtámaszon)
(46) | Porzsák
(47) | Belső hatlapos csavar a fűrészlaprögzítés számára
(48) | Rögzítőkarima
(49) | Fűrészlap
(50) | Belső rögzítőkarima
(51) | Szárnyascsavar a menetes orsó magasságának beállításához
(52) | Menetes orsó
(53) | A csavaros szorító szárnyascsavarja
(54) | Csavaros szorító csapjai
(55) | Gérszögkijelző (függőleges)
(56) | Gérszögskála (függőleges)
(57) | A hosszanti ütköző szorítócsavarja
(58) | A hosszanti ütköző vezetősínje
(59) | Szárnyascsavar a hosszanti ütköző vezetősínjének rögzítéséhez
(60) | Csavarok a felszakadásgátló betétlaphoz
(61) | Lézerpozicionáló állítócsavar
(62) | Sarokháromszög
(63) | Ütközőcsavar a 0° gérszöghöz (függőleges)
(64) | Az ütközősín belső hatlapos csavarjai
(65) | A (függőleges) szögkijelző csavarja
(66) | Szögmérő csavarja (vízszintes)

A)

  Nem áll valamennyi országspecifikus kivitel esetén rendelkezésre.