# Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado em uma faixa de 45° (lado esquerdo) a 45° (lado direito).

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria verticais utilizados frequentemente, existem batentes para os ângulos de 0°, 22,5°, 33,9° e 45°.

##

- Retire o trilho limitador ajustável esquerdo (19).
- Gire o limitador esquerdo (41), até que o ângulo de meia-esquadria padrão vertical de 45° engate na marcação de seta.
  Deste modo fica disponível todo o ângulo de giro esquerdo.
- Puxe o botão de travamento (13) para cima.
- Vire o braço da ferramenta no punho (5) para a esquerda, até que o indicador de ângulo indique o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Mantenha o braço da ferramenta nesta posição e pressione novamente o botão de travamento (13) para baixo.

##

- Retire o trilho limitador ajustável direito (19).
- Gire o limitador direito (41), até que o ângulo de meia-esquadria padrão vertical de 45° engate na marcação de seta.
  Deste modo fica disponível todo o ângulo de giro direito.
- Puxe o botão de travamento (13) para cima.
- Gire ligeiramente o botão de ajuste (21) para a esquerda e vire o braço da ferramenta no punho (5) para a direita, até que o indicador de ângulo indique o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Mantenha o braço da ferramenta nesta posição e pressione novamente o botão de travamento (13) para baixo.

##

- Retire o trilho limitador ajustável direito/esquerdo (19).
- Puxe o botão de travamento (13) para cima.

Ângulo de meia-esquadria padrão de 0°:

- Gire ligeiramente o botão de ajuste (21) para a esquerda e vire o braço da ferramenta da direita sobre a posição de 0°, até que engate de forma audível na posição de 0°.
- Pressione novamente o botão de travamento (13) para baixo.

Ângulo de meia-esquadria padrão de 45°, 33,9° e 22,5°:

- Gire o limitador esquerdo ou direito (41), até que o ângulo de meia-esquadria padrão vertical desejado engate na marcação de seta.
- Gire o braço da ferramenta até ao limitador para a esquerda.
  ou
  Rode ligeiramente o botão de ajuste (21) para a esquerda e gire o braço da ferramenta no punho (5) até ao limitador para a direita.
- Pressione novamente o botão de travamento (13) para baixo.