# تنظیم و کنترل تنظیمات پایه

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید.

تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

##

- ابزار برقی را در وضعیت کار قرار دهید.
- میز اره (29) را تا شیار (15) برای ‎0°‎ بچرخانید. اهرم باید کاملاً به طور محسوس در داخل شیار جا بیفتد.
- دکمه قفل کننده (13) را به سمت بالا بکشید.
- دکمه تنظیم (21) را به آرامی به سمت چپ بچرخانید و بازوی ابزار را از سمت راست روی موقعیت ‎0°‎ حرکت دهید تا بازو به طور محسوس در موقعیت ‎0°‎ جا بیفتد.
- دکمه قفل کننده (13) را دوباره به پایین فشار دهید.

### نحوه بررسی کردن (رجوع کنید به تصویر T1)

- گونیا (62) را با زاویه ‎90°‎ به طور هم سطح نسبت به تیغه اره (49) بین میز اره (29) و تیغه اره روی میز اره (29) قرار دهید.

ضلع گونیا باید در تمام طول آن با تیغه اره (49) هم سطح باشد.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویر T2)

- مهره پیچ نگهدارنده (63) را با یک آچار تخت یا رینگی معمول در بازار باز کنید.
- پیچ نگهدارنده (63) را تا اندازه ای به داخل یا خارج بچرخانید تا ضلع گونیا (62) در تمام طول آن با تیغه اره هم سطح باشد.
- دکمه قفل کننده (13) را دوباره به پایین فشار دهید.
- سپس مهره پیچ نگهدارنده (63) را دوباره محکم کنید.

چنانچه نشانگر زاویه (55) پس از تنظیم با عدد ‎0°‎ در صفحه مدرج (56) در یک راستا نباشد، پیچ (65) را با یک پیچ گوشتی چهارسو معمولی شل کنید و نشانگر زاویه را در امتداد عدد ‎0°‎ تنظیم کنید (رجوع کنید به تصویر W).

##

- ابزار برقی را در وضعیت کار قرار دهید.
- میز اره (29) را تا شیار (15) برای ‎0°‎ بچرخانید. اهرم باید کاملاً به طور محسوس در داخل شیار جا بیفتد.
- خط کش راهنمای قابل تنظیم راست (19) را جدا کنید.
- نگهدارنده سمت راست (41) را بچرخانید تا زاویه مورب استاندارد ‎45°‎ روی علامت فلش جا بیفتد.
- دکمه قفل کننده (13) را به سمت بالا بکشید.
- دکمه تنظیم (21) را به سمت چپ بچرخانید و بازوی ابزار روی دسته (5) را تا انتها به سمت راست حرکت دهید.

### نحوه بررسی کردن (رجوع کنید به تصویر U1)

- گونیا (62) را با زاویه ‎45°‎ به طور هم سطح نسبت به تیغه اره (49) بین میز اره (29) و تیغه اره، در سمت راست میز اره قرار دهید.

ضلع گونیا باید در تمام طول آن با تیغه اره (49) هم سطح باشد.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویر U2)

- مهره پیچ نگهدارنده (40) را با یک آچار تخت یا رینگی معمول در بازار باز کنید.
- پیچ نگهدارنده (40) را تا اندازه ای به داخل یا خارج بچرخانید تا ضلع گونیا (62) در تمام طول آن با تیغه اره هم سطح باشد.
- دکمه قفل کننده (13) را دوباره به پایین فشار دهید.
- سپس مهره پیچ نگهدارنده (40) را دوباره محکم کنید.

چنانچه نشانگر زاویه (55) پس از تنظیم با عدد ‎45°‎ صفحه مدرج (56) در یک راستا نباشد، ابتدا تنظیم عدد ‎0°‎ برای زاویه مورب عمودی و نشانگر زاویه را یک بار دیگر کنترل کنید. سپس تنظیم زاویه مورب عمودی ‎45°‎ را تکرار کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل قرار دهید.
- پیچ تثبیت (12) را در صورت محکم بودن، شل کنید.
- دکمه قفل کننده (11) را به پایین فشار دهید و میز اره (29) را تا شیار (15) برای ‎0°‎ بچرخانید.
- دکمه قفل کننده (11) را دوباره رها کنید. میز اره باید کاملاً به طور محسوس در داخل شیار جا بیفتد.
- خط کش های راهنمای قابل تنظیم (19) را جدا کنید.

### بررسی کنید (رجوع کنید به تصویر V1)

- گونیا (62) را با زاویه ‎90°‎ به طور هم سطح نسبت به تیغه اره (49) بین میز اره (18) و تیغه اره روی میز اره (29) قرار دهید.

ضلع گونیا باید در تمام طول آن با خط کش راهنما هم سطح باشد.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویر V2)

- کلیه پیچ‌های آلن (64) را با آچار آلن (24) ارسالی باز کنید.
- خط کش راهنما (18) را به قدری بچرخانید تا با گونیا در تمام طول آن هم سطح باشد.
- پیچ‌ها را مجدداً محکم کنید.

##

- دکمه قفل کننده (13) را به سمت بالا بکشید.
- دکمه تنظیم (21) را به آرامی به سمت چپ بچرخانید و بازوی ابزار را از سمت راست روی موقعیت ‎0°‎ حرکت دهید تا بازو به طور محسوس در موقعیت ‎0°‎ جا بیفتد.
- دکمه قفل کننده (13) را دوباره به پایین فشار دهید.

### نحوه کنترل

نشانگر زاویه (55) باید با عدد ‎0° صفحه مدرج (56)، در یک راستا باشد.

### نحوه تنظیم

- پیچ (65) را با پیچ گوشتی چهارسو شل کنید و نشانگر زاویه را در امتداد عدد ‎0° صفحه مدرج تنظیم کنید.
- پیچ مربوطه را مجدداً محکم کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- میز اره (29) را تا شیار (15) ‎0°. بچرخانید. اهرم باید بطور محسوس در داخل شیار قرار بگیرد.

### نحوه کنترل

نشانگر زاویه (14) باید با عدد ‎0° صفحه مدرج،(30) در یک خط باشد.

### نحوه تنظیم

- پیچ (66) را با یک آچارپیچ‌گوشتی چهارسو شل کنید و نشانگر زاویه را در امتداد عدد ‎0° صفحه مدرج تنظیم کنید.
- پیچ مربوطه را مجدداً محکم کنید.