# Montaža pojedinačnih delova

- Izvadite sve isporučene delove oprezno iz svoga pakovanja.
- Izvadite sav materijal od pakovanja električnog uređaja i isporučenog pribora.

- Da biste olakšali posao prilikom montaže isporučenih elemenata uređaja, obratite pažnju da se električni alat nalazi u položaju za transport.

## Montiranje produžetaka stola za testerisanje (videti sliku A1)

Za dodatno proširenje stola za testerisanje možete montirati proširenje stola za testerisanje levo i desno od električnog alata.

- Odvrnite sigurnosne zavrtnje (43) iz produžetka stola za testerisanje pomoću krstastog odvrtača.
- Nagnite električni alat.
- Gurnite produžetke stola za testerisanje (16) na obe strane električnog alata do graničnika u za to predviđene otvore.
- Za zaštitu od izvlačenja, sigurnosne zavrtnje (43) ponovo zavrnite u produžetke stola za testerisanje.

## Montaža podloge radnog komada (videti sliku A2)

Podloge radnog komada (17) sa leve, desne ili prednje strane električnog alata. Fleksibilni priključni sistem vam omogućava veliki broj varijanti produžavanja ili proširivanja (videti sliku G).

- Po potrebi, umetnite podlogu radnog komada (17) u prihvate (44) na električnom alatu ili u prihvate (45) na drugoj podlozi radnog komada.

- Nikada ne nosite električni alat za podloge radnog komada.
  Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje.