# Техникалық мәліметтер

Панельдік ара |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1800
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 4800
Лазер түрі | нм | 650
| мВт | < 1
Лазер класы |  | 2
Салмағы | кг | 17,9
Қорғаныс класы |  | / II
Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері
Ара төсемінің диаметрі | мм | 254
Орта диск қалыңдығы | мм | 1,4−2,5
Макс. кесік ені | мм | 3
Саңылау диаметрі | мм | 30

Рұқсат етілген дайындама өлшемдері (максималды/минималды): қараңыз Рұқсат етілген дайындама өлшемдері

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Құрылғы IEC 61000-3-11 стандартының талаптарына сәйкес келеді және белгілі бір шарттарда қосылуы тиіс. Құрылғы жағымсыз қуат жағдайларында кенет кернеу өзгерістеріне әкелуі мүмкін. Бұл құрылғының қарсылығы Zнақты = 0,094 Ω деп орнатылған. Пайдаланушы құрылғы жалғанатын, Zмакс қарсылығына ие қосылым нүктесінің мына қарсылық талабына сәйкес келгеніне көз жеткізуі қажет: Zнақты ≥ Zмакс. Егер Zмакс мәні белгісіз болса, Zмакс мәнін желі жабдықтаушысымен немесе қуатпен жабдықтайтын ұйыммен бірге анықтаңыз.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.