# Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja

- Stavite električni alat u radni položaj.

## Namještanje horizontalnog standardnog kuta kosog rezanja (vidjeti sliku J)

Za brzo i precizno namještanje često korištenih horizontalnih kutova kosog rezanja na stolu za piljenje su predviđeni zarezi (15):

lijevo | desno
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Otpustite ručicu za fiksiranje (12) ako je pritegnuta.
- Pritisnite tipku za blokadu (11) prema dolje i okrećite stol za piljenje (29) na ručici za fiksiranje ulijevo ili udesno sve dok pokazivač kuta (14) ne pokaže željeni horizontalni standardni kut kosog rezanja.
- Ponovno otpustite tipku za blokadu (11). Stol za piljenje se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Ponovno pritegnite ručicu za fiksiranje (12).

## Namještanje proizvoljnog horizontalnog kuta kosog rezanja

Horizontalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 47° (lijeva strana) do 52° (desna strana).

- Otpustite ručicu za fiksiranje (12) ako je pritegnuta.
- Pritisnite tipku za blokadu (11) prema dolje i okrećite stol za piljenje (29) na ručici za fiksiranje ulijevo ili udesno sve dok pokazivač kuta (14) ne pokaže željeni horizontalni standardni kut kosog rezanja.
- Ponovno otpustite tipku za blokadu (11).
- Ponovno pritegnite ručicu za fiksiranje (12).