# Điều Chỉnh Góc Xiên Nằm Thẳng Đứng

Có thể điều chỉnh góc xiên dọc trong phạm vi từ 45° (phía bên trái) đến 45° (phía bên phải).

Để điều chỉnh nhanh các góc xiên nằm thẳng đứng thường xuyên được sử dụng, các cữ chặn sẽ được đặt sẵn cho góc 0°, 22,5°, 33,9° và 45°.

##

- Tháo thanh chắn điều chỉnh được bên trái (19).
- Xoay cữ chặn bên trái (41), đến khi góc xiên tiêu chuẩn dọc 45° khớp vào dấu mũi tên.
  Lúc này, toàn bộ phạm vi độ nghiêng bên trái có thể sử dụng được.
- Hãy kéo nút khóa (13) lên trên.
- Cầm vào tay nắm (5) và xoay tay máy sang trái cho đến khi phần chỉ báo góc hiển thị góc xiên dọc mong muốn.
- Giữ tay máy ở nguyên vị trí này và ấn nút khóa (13) xuống dưới một lần nữa.

##

- Tháo thanh chắn điều chỉnh được bên phải (19).
- Xoay cữ chặn bên phải (41), đến khi góc xiên tiêu chuẩn dọc 45° khớp vào dấu mũi tên.
  Lúc này, toàn bộ phạm vi độ nghiêng bên phải có thể sử dụng được.
- Hãy kéo nút khóa (13) lên trên.
- Xoay nhẹ núm điều chỉnh (21) sang bên trái và quay tay máy bằng tay cầm (5) sang bên phải, đến khi bộ chỉ báo hiển thị góc xiên dọc mong muốn.
- Giữ tay máy ở nguyên vị trí này và ấn nút khóa (13) xuống dưới một lần nữa.

##

- Tháo thanh chắn điều chỉnh được bên trái/bên phải (19).
- Hãy kéo nút khóa (13) lên trên.

Góc xiên tiêu chuẩn 0°:

- Xoay nhẹ núm điều chỉnh (21) sang bên trái và quay tay máy từ bên phải qua vị trí 0° cho đến khi nó khớp vào vị trí 0°.
- Hãy nhấn nút khóa (13) xuống dưới lần nữa.

Góc xiên tiêu chuẩn 45°, 33,9° và 22,5°:

- Xoay cữ chặn bên trái hoặc bên phải (41), đến khi góc xiên tiêu chuẩn dọc mong muốn khớp vào dấu mũi tên.
- Hãy quay tay máy sang trái cho đến cữ chặn.
  hoặc
  Hãy xoay nhẹ núm điều chỉnh (21) sang trái và quay tay máy bằng tay cầm (5) sang bên phải đến cữ chặn.
- Hãy nhấn nút khóa (13) xuống dưới lần nữa.