# Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg električnog alata. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola pomoći će Vam da bolje i sigurnije koristite električni alat.

Simboli i njihovo značenje
| Laserski zraci Nemojte gledati u zrak Potrošački laserski uređaj klase 2 EN 50689:2021
| Rukama ne posežite u područje testere, dok električni alat radi. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.
| Nosite zaštitnu masku za prašinu.
| Nosite zaštitne naočare.
| Nosite zaštitu za sluh. Uticaj buke može da dovede do gubitka sluha.
| Područje opasnosti! Držite ruke, prste ili šake što je moguće dalje od ovog područja.
| Za podešavanje željenih vertikalnih uglova iskošenja, ručica alata mora da bude pokretljiva. Taster za blokadu povučen nagore: Mogu se podešavati vertikalni uglovi iskošenja. Taster za blokadu povučen nadole: Podešeni vertikalni ugao iskošenja se zadržava.
| Obratite pažnju na dimenzije lista testere. Prečnik otvora mora bez zazora odgovarati vretenu alata. Ukoliko je neophodno korišćenje reduktora, obratite pažnju da dimenzije reduktora odgovaraju debljini osnovnog lista i prečniku otvora lista testere, kao i prečniku vretena alata. Koristite po mogućstvu reduktore koji su isporučeni zajedno sa listovima testere. Prečnik lista testere mora da odgovara podatku na simbolu.
| Kada sečete vertikalne uglove iskošenja, levu odn. desnu podesivu graničnu šinu morate ukloniti.