# Funcionamento

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

Proteção de transporte
Preparação do trabalho
Ajustar ângulo padrão de meia-esquadria horizontal
Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical
Colocando em funcionamento
Serrar
Indicações de trabalho
Processar barras perfiladas
Ajustar o laser
Verificar e ajustar as definições básicas
Transporte da ferramenta elétrica