# Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs nau‌do‌jant jūsų elektrinį įrankį. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisinga simbolių interpretacija padės geriau ir saugiau naudotis elektriniu įrankiu.

Simboliai ir jų reikšmės
| Lazerio spinduliuotė Nežiūrėti į lazerio spindulį 2 klasės buitinis lazerinis gaminys EN 50689:2021
| Nekiškite rankų į pjovimo zoną, kai prietaisas veikia. Prisilietus prie pjovimo disko galima susižaloti.
| Dirbkite su apsaugine kauke nuo dulkių.
| Dirbkite su apsauginiais akiniais.
| Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis. Dėl triukšmo poveikio galima prarasti klausą.
| Pavojinga zona! Rankas, pirštus ir plaštakas laikykite toliau nuo šios zonos.
| Norint nustatyti bet kokį įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje, prietaiso svertas turi laisvai judėti. Fiksuojamasis klavišas pastumtas aukštyn: Galima nustatyti įstrižo pjūvio kampus vertikalioje plokštumoje. Fiksuojamasis klavišas pastumtas žemyn: Nustatytas įstrižo pjūvio kampas vertikalioje plokštumoje užfiksuojamas.
| Atkreipkite dėmesį į pjūklo disko matmenis. Kiaurymės skersmuo turi tiksliai atitikti įrankio suklį. Jei reikia naudoti siaurinamuosius jungimo elementus, tai siaurinamojo jungimo elemento matmenys turi tikti pjūklo disko korpuso storiui ir pjūklo disko kiaurymės skersmeniui bei įrankio suklio skersmeniui. Jei tik galima, naudokite kartu su pjūklo disku kartu pateiktus siaurinamuosius jungimo elementus. Pjūklo disko skersmuo turi atitikti ant simbolio pateiktus duomenis.
| Norint atlikti įstrižus pjūvius vertikalioje plokštumoje, reikia visai nuimti kairįjį arba dešinįjį reguliuojamą atraminį bėgelį.