# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Aretačná skrutka ťahacieho zariadenia
(2) | Ťahacie zariadenie
(3) | Výstražný štítok laserového prístroja
(4) | Rukoväť na prenášanie náradia
(5) | Rukoväť
(6) | Blokovanie zapínania pre vypínač
(7) | Ochranný kryt
(8) | Výkyvný ochranný kryt
(9) | Montážne otvory
(10) | Vkladacia platnička
(11) | Aretačné tlačidlo pre uhol zošikmenia (horizontálny)
(12) | Aretačný gombík pre ľubovoľný uhol zošikmenia (horizontálny)
(13) | Aretačné tlačidlo pre uhol zošikmenia (vertikálny)
(14) | Ukazovateľ uhla pre uhol zošikmenia (horizontálny)
(15) | Zárezy pre štandardné uhly zošikmenia (horizontálne)
(16) | Predĺženie rezacieho stola
(17) | Podpera pre obrobokA)
(18) | Pevná dorazová lišta
(19) | Nastaviteľná dorazová lišta
(20) | Skrutková zvierka
(21) | Nastavovací gombík pre uhol zošikmenia 0° (vertikálny)
(22) | Hĺbkový doraz
(23) | Nastavovacia skrutka hĺbkového dorazu
(24) | Kľúč s vnútorným šesťhranom
(25) | Prepravná poistka
(26) | Dĺžkový doraz
(27) | Priehlbiny na uchopenie
(28) | Otvory pre horizontálne upevnenie
(29) | Rezací stôl
(30) | Stupnica pre uhol zošikmenia (horizontálny)
(31) | Ochrana proti prevráteniu
(32) | Klzný valček
(33) | Aretácia vretena
(34) | Výstupný otvor laserového lúča
(35) | Vypínač
(36) | Vypínač pre laser (označenie línie rezu)
(37) | Otvor na vyhadzovanie triesok
(38) | Krídlová skrutka na upevnenie nastaviteľnej dorazovej lišty
(39) | Otvory pre skrutkovú zvierku
(40) | Dorazová skrutka pre pravý rozsah uhlov zošikmenia (vertikálne)
(41) | Doraz pre štandardné uhly zošikmenia 45°, 22,5° a 33,9° (vertikálne)
(42) | Upínacia skrutka predĺženia rezacieho stola
(43) | Poistná skrutka predĺženia rezacieho stola
(44) | Uchytenie pre podperu obrobku (na elektrickom náradí)
(45) | Uchytenie pre druhú podperu obrobku (na podpere obrobku)
(46) | Vrecko na prach
(47) | Skrutka s vnútorným šesťhranom (imbusová) na upevnenie pílového kotúča
(48) | Upínacia príruba
(49) | Pílový kotúč
(50) | Vnútorná upínacia príruba
(51) | Krídlová skrutka na prispôsobenie výšky závitovej tyče
(52) | Závitová tyč
(53) | Krídlová skrutka skrutkovej zvierky
(54) | Čap skrutkovej zvierky
(55) | Ukazovateľ uhla pre uhly zošikmenia (vertikálne)
(56) | Stupnica pre uhol zošikmenia (vertikálny)
(57) | Upínacia skrutka dĺžkového dorazu
(58) | Vodiaca lišta dĺžkového dorazu
(59) | Krídlová skrutka na upevnenie vodiacej lišty dĺžkového dorazu
(60) | Skrutky pre vkladaciu platničku
(61) | Nastavovacia skrutka pre nastavenie polohy lasera
(62) | Uholník
(63) | Dorazová skrutka pre uhol zošikmenia 0° (vertikálny)
(64) | Skrutky s vnútorným šesťhranom dorazovej lišty
(65) | Skrutka pre ukazovateľ uhla (vertikálne)
(66) | Skrutka pre ukazovateľ uhla (horizontálne)

A)

  Nie je k dispozícii pri všetkých špecifických vyhotoveniach pre jednotlivé krajiny.