# Montaggio dei componenti singoli

- Togliere con cautela dal loro imballaggio tutti i particolari forniti in dotazione.
- Rimuovere dall’elettroutensile e dagli accessori forniti in dotazione tutto il materiale di imballaggio.

- Per facilitare il lavoro durante il montaggio degli elementi dell’apparecchio forniti in dotazione tenere presente che l’elettroutensile è in posizione di trasporto.

## Montaggio delle prolunghe del banco sega (vedere fig. A1)

Per l’ulteriore allargamento del banco sega è possibile montare prolunghe del banco sega, sia a sinistra che a destra dell’elettroutensile.

- Svitare le viti di fissaggio (43) dalle prolunghe del banco sega utilizzando un cacciavite con intaglio a croce.
- Inclinare l’elettroutensile.
- Spingere le prolunghe del banco sega (16) su entrambi i lati dell’elettroutensile fino a battuta nei fori appropriati.
- Per fissare la parte estraibile, avvitare nuovamente le viti di fissaggio (43) nelle prolunghe del banco sega.

## Montaggio dei supporti per i pezzi in lavorazione (vedere fig. A2)

I supporti per i pezzi in lavorazione (17) possono essere posizionati a sinistra, a destra o nella parte frontale dell’elettroutensile. Il sistema di inserimento flessibile consente numerose varianti di prolunga o espansione (vedere fig. G).

- Inserire a seconda delle esigenze il supporto per i pezzi in lavorazione (17) negli attacchi (44) sull’elettroutensile o negli attacchi (45) del secondo supporto per i pezzi in lavorazione.

- Non trasportare mai l’elettroutensile dai supporti per i pezzi in lavorazione.
  Per il trasporto dell’elettroutensile, utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto.