# Horizontale verstekhoeken instellen

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.

## Horizontale standaard verstekhoeken instellen (zie afbeelding J)

Voor het snel en nauwkeurig instellen van vaak gebruikte horizontale verstekhoeken zijn op de zaagtafel inkepingen (15) aangebracht:

Links | Rechts
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Draai de vastzetknop (12) los, als deze is vastgedraaid.
- Duw de blokkeerknop (11) omlaag en draai de zaagtafel (29) met de vastzetknop naar links of rechts tot de hoekaanduiding (14) de gewenste horizontale standaard verstekhoek aangeeft.
- Laat de blokkeerknop (11) weer los. De zaagtafel moet merkbaar in de inkeping vastklikken.
- Draai de vastzetknop (12) weer vast.

## Willekeurige horizontale verstekhoeken instellen

De horizontale verstekhoek kan in een bereik van 47° (linkerzijde) tot 52° (rechterzijde) worden ingesteld.

- Draai de vastzetknop (12) los, als deze is vastgedraaid.
- Duw de blokkeerknop (11) omlaag en draai de zaagtafel (29) met de vastzetknop naar links of rechts tot de hoekaanduiding (14) de gewenste horizontale verstekhoek aangeeft.
- Laat de blokkeerknop (11) weer los.
- Draai de vastzetknop (12) weer vast.