# Montaža pojedinačnih dijelova

- Sve isporučene dijelove oprezno izvadite iz njihove ambalaže.
- Uklonite sav ambalažni materijal s električnog alata i isporučenog pribora.

- Za olakšanje rada kod montaže isporučenih dijelova alata pazite da se električni alat nalazi u transportnom položaju.

## Montaža produžetaka stola za piljenje (vidjeti sliku A1)

Za dodatno proširenje stola za piljenje možete montirati produžetke stola za piljenje na lijevoj i desnoj strani električnog alata.

- Odvrnite sigurnosne vijke (43) iz produžetaka stola za piljenje pomoću križnog odvijača.
- Nagnite električni alat.
- Produžetke stola za piljenje (16) na objema stranama električnog alata umetnite do graničnika u za to predviđene provrte.
- Da biste spriječili izvlačenje, ponovno uvrnite sigurnosne vijke (43) u produžetke stola za piljenje.

## Montaža naslona izratka (vidjeti sliku A2)

Nasloni izratka (17) mogu se pozicionirati s lijeve, desne ili prednje strane na električnom alatu. Prilagodljivi utični sustav omogućuje vam brojne varijante produženja ili proširenja (vidjeti sliku G).

- Po potrebi utaknite naslon izratka (17) u prihvate (44) na električnom alatu ili u prihvate (45) drugog naslona izratka.

- Električni alat nikada ne nosite držeći ga za naslone izratka.
  Prilikom transportiranja električnog alata koristite samo transportne naprave.