# Настройване на ъгъл на среза в хоризонтална равнина

- Поставете електроинструмента в работна позиция.

## Настройване на ъгъла на наклон хоризонтален стандартен (вж. фиг. J)

За бързото и прецизно настройване на често използвани ъгли на хоризонтален наклон върху стенда за рязане са предвидени канали (15):

наляво | надясно
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Освободете застопоряващата ръкохватка (12), ако е затегната.
- Натиснете бутона за фиксиране (11) надолу и завъртете масата на циркуляра (29) за застопоряващата ръкохватка наляво или надясно, докато ъгловият индикатор (14) не покаже желания хоризонтален стандартен ъгъл на скосяване.
- Отпуснете отново бутона за фиксиране (11). Масата на циркуляра трябва да се фиксира отчетливо в надреза.
- Отново затегнете застопоряващата ръкохватка (12).

## Настройване на произволен хоризонтален ъгъл на скосяване

Хоризонталният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от 47° (наляво) до 52° (надясно).

- Освободете застопоряващата ръкохватка (12), ако е затегната.
- Натиснете бутона за фиксиране (11) надолу и завъртете масата на циркуляра (29) за застопоряващата ръкохватка наляво или надясно, докато ъгловият индикатор (14) не покаже желания хоризонтален ъгъл на скосяване.
- Отпуснете отново бутона за фиксиране (11).
- Отново затегнете застопоряващата ръкохватка (12).