# Memasang komponen-komponen

- Keluarkan semua komponen yang disediakan di kemasan dengan hati-hati.
- Singkirkan semua bahan kemasan dari perkakas listrik dan dari aksesori yang disediakan.

- Pastikan perkakas listrik berada dalam posisi pengangkutan agar pemasangan komponen perangkat yang disertakan lebih mudah dilakukan.

## Memasang ekstensi meja potong (lihat gambar A1)

Agar meja potong menjadi lebih lebar, ekstensi meja potong dapat dipasang di sisi kiri dan kanan pada perkakas listrik.

- Lepas sekrup pengunci (43) dari ekstensi meja potong dengan obeng kembang.
- Miringkan perkakas listrik.
- Masukkan ekstensi meja potong (16) pada kedua sisi perkakas listrik hingga maksimal ke dalam lubang yang disediakan.
- Untuk mengunci posisi meja, pasang kembali sekrup pengunci (43) ke ekstensi meja potong.

## Memasang penopang benda kerja (lihat gambar A2)

Penopang benda kerja (17) dapat diatur posisinya di sebelah kiri, kanan, atau di depan perkakas listrik. Sistem pemasangan yang fleksibel memungkinkan pengguna melakukan berbagai variasi ekstensi atau pelebaran (lihat gambar G).

- Pasang penopang benda kerja (17) ke dalam dudukan (44) pada perkakas listrik atau ke dalam dudukan (45) pada penopang benda kerja kedua sesuai dengan kebutuhan.

- Jangan pernah memegangi penopang benda kerja untuk membawa perkakas listrik.
  Hanya gunakan peralatan untuk mengangkut saat mengangkut perkakas listrik.