# 准备工作

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。
检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

##

如果工件又长又重，必须在它悬空的末端放上衬垫或做好支撑。

借助锯台延长件(16)可以向左右加长锯台。

- 松开夹紧螺栓(42)。
- 向外拉动锯台延长件(16)，直至达到所需的长度。
- 重新拧紧夹紧螺栓(42)，从而固定锯台加长件。

工件座(17)的灵活插拔系统可实现各种加长或加宽型号。

- 您可以按需将工件座(17)插入电动工具上的定位座(44)或第二个工件座的定位座(45)。

- 切勿用工件座携带电动工具。
  运输电动工具时只能使用运输装置。

##

在锯切垂直斜切角时，必须取下左侧或右侧活动式挡轨(19)。

- 请松开翼形螺栓(38)。
- 取下活动式挡轨(19)。

锯切垂直斜切角后，再次装入活动式挡轨(19)，然后牢固拧紧翼形螺栓(38)。

##

为了确保最佳工作安全性，务必固定好工件。
不要加工太小而无法固定的工件。

### 垂直固定

- 把工件紧紧地顶在挡轨(18)和(19)上。
- 将随附的螺旋夹钳(20)插到规定的孔(39)中。
- 拧松翼形螺栓(51)，根据工件调整螺栓夹钳。重新拧紧翼形螺栓。
- 拧紧螺杆(52)，从而固定住工件。

### 水平固定

- 旋出翼形螺栓(53)，拉开螺旋夹钳。
- 现在将“缩小的”螺旋夹钳(20)及销子(54)插到规定的孔(28)中。
- 将工件牢牢地压在锯台(29)上。
- 拧紧螺杆(52)，从而固定住工件。

### 放松工件

- 逆时针旋转螺杆(52)，以便松开螺栓夹钳。