# Mengerjakan lis profil

Lis profil dapat dikerjakan dengan dua cara yang berbeda:

Pengaturan posisi benda kerja | Lis lantai | Lis langit-langit
--- | --- | ---
Diletakkan berdiri pada rel pembatas, |  |
Diletakkan mendatar pada meja potong |  |

Selain itu, pemotongan dapat dilakukan dengan atau tanpa gerakan penarikan tergantung pada lis profil.

Selalu lakukan uji coba sudut potong yang telah diatur (horizontal dan/atau vertikal) terlebih dulu pada kayu sisa.