# Pengoperasian pertama kali

- Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai de‌ngan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

- Sebelum menggergaji, kencangkan kenop pengunci (12) dan tekan tombol pengunci (13) ke bawah. Dengan demikian, mata gergaji tidak tersangkut pada benda kerja.

## Menghidupkan (lihat gambar L)

- Untuk mengoperasikanperkakas listrik pertama kalinya, tekan terlebih dulu kunci pengaman (6). Kemudian, tekan sepenuhnya dan tahan tombol untuk menghidupkan dan mematikan (35).

Catatan: Demi alasan keamanan, switch on/off (35) tidak bisa dikunci, melainkan tombol harus selalu ditekan selama perkakas digunakan.

## Mematikan perkakas listrik

- Untuk mematikan perkakas listrik, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan (35).