# Przygotowanie pracy

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i nie‌zawodnie.

##

Pod wystającą część długiego i ciężkiego elementu należy coś włożyć, lub czymś podeprzeć.

Za pomocą specjalnych przedłużek (16) można wydłużyć powierzchnię stołu pilarskiego w prawą lub w lewą stronę.

- Odkręcić śrubę zaciskową (42).
- Wysunąć przedłużkę stołu pilarskiego (16) na zewnątrz, do osiągnięcia żądanej długości.
- Aby zablokować przedłużkę stołu, należy ponownie dokręcić śrubę zaciskową (42).

Elastyczny system mocowania blatów stołu (17) umożliwia wiele wariantów wydłużania i poszerzania stołu.

- W zależności od potrzeby wsunąć blat stołu (17) w mocowania (44) na elektronarzędziu lub w mocowania (45) drugiego blatu stołu.

- Nie wolno przenosić elektronarzędzia, trzymając je za blaty stołu.
  Podczas transportu elektronarzędzia należy używać wyłącznie elementów transportowych.

##

Podczas cięcia pod kątem w pionie konieczne jest zdjęcie prawej lub lewej przestawnej szyny oporowej (19).

- Odkręcić śruby motylkowe (38).
- Zdjąć przestawną szynę oporową (19).

Po zakończeniu cięcia pod kątem w pionie należy ponownie założyć przestawną szynę oporową (19) i mocno dokręcić śruby motylkowe (38).

##

Aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo pracy, należy zawsze unieruchomić obrabiany element.
Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe, aby można było je unieruchomić.

### Unieruchamianie w pionie

- Obrabiany element należy mocno docisnąć do szyn oporowych (18) i (19).
- Włożyć znajdujący się w wyposażeniu standardowym ścisk stolarski (20) w jeden z przewidzianych dla niego otworów (39).
- Odkręcić nakrętkę motylkową (51) i dopasować ścisk stolarski do obrabianego elementu. Następnie dokręcić nakrętkę motylkową.
- Dokręcić drążek gwintowany (52), unieruchamiając w ten sposób obrabiany element.

### Zamocowanie w poziomie

- Wykręcić śrubę motylkową (53) i rozsunąć zacisk stolarski.
- Włożyć „skrócony“ zacisk stolarski (20) z czopem (54) w jeden z przewidzianych do tego otworów (28).
- Docisnąć obrabiany element do stołu pilarskiego (29).
- Dokręcić drążek gwintowany (52), unieruchamiając w ten sposób obrabiany element.

### Zwalnianie obrabianego elementu

- Aby zwolnić ścisk stolarski, należy odkręcić pręt gwintowany (52), obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.