# Настроювання горизонтального кута розпилювання

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.

## Настроювання стандартних горизонтальних кутів розпилювання (див. мал. J)

Для швидкого і точного настроювання часто використовуваних кутів розпилювання на столі передбачені насічки (15):

зліва | справа
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Відпустіть ручку фіксації (12), якщо вона затягнута.
- Натисніть кнопку-фіксатор (11) донизу і обертайте пиляльний стіл (29) за ручку фіксації ліворуч або праворуч, доки кутовий індикатор (14) не показуватиме бажаний горизонтальний стандартний кут розпилювання.
- Знову відпустіть кнопку-фіксатор (11). Пиляльний стіл повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.
- Знову затягніть ручку фіксації (12).

## Настроювання довільних горизонтальних кутів розпилювання

Горизонтальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 47° (ліворуч) до 52° (праворуч).

- Відпустіть ручку фіксації (12), якщо вона затягнута.
- Натисніть кнопку-фіксатор (11) донизу і обертайте пиляльний стіл (29) за ручку фіксації ліворуч або праворуч, доки кутовий індикатор (14) не показуватиме бажаний горизонтальний кут розпилювання.
- Знову відпустіть кнопку-фіксатор (11).
- Знову затягніть ручку фіксації (12).