# Horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.

## Horizontālā zāģēšanas leņķa standarta vērtību iestatīšana (attēls J)

Lai ātri un precīzi iestādītu biežāk lietotās horizontālā zāģēšanas leņķa vērtības, zāģēšanas galdā ir izveidotas īpašas ierobes (15), kas atbilst šādām leņķa standarta vērtībām:

pa kreisi | pa labi
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Atskrūvējiet fiksējošo rokturi (12), ja tas ir pieskrūvēts.
- Nospiediet fiksēšanas taustiņu (11) uz leju un turot aiz fiksējošā roktura, pagrieziet zāģēšanas galdu (29) pa labi vai pa kreisi, līdz zāģēšanas leņķa rādītājs (14) parāda vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķa vērtību.
- Atkal atlaidiet fiksēšanas taustiņu (11). Zāģēšanas galdam ir jāfiksējas šajā ierobē ar skaidri sadzirdamu troksni.
- No jauna stingri pievelciet fiksējošo rokturi (12).

## Brīvi izvēlēta horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana

Horizontālo zāģēšanas leņķi var iestatīt robežās no 47° (virzienā pa kreisi) līdz 52° (virzienā pa labi).

- Atskrūvējiet fiksējošo rokturi (12), ja tas ir pieskrūvēts.
- Nospiediet fiksēšanas taustiņu (11) uz leju un turot aiz fiksējošā roktura, pagrieziet zāģēšanas galdu (29) pa labi vai pa kreisi, līdz zāģēšanas leņķa rādītājs (14) parāda vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķa vērtību.
- Atkal atlaidiet fiksēšanas taustiņu (11).
- No jauna stingri pievelciet fiksējošo rokturi (12).