# Navodila za delo

##

Laserski žarek prikazuje rezalno linijo žaginega lista. Na ta način lahko natančno namestite obdelovanec za žaganje, ne da bi morali pri tem odpreti premični zaščitni pokrov.

- V ta namen s stikalom (36) vklopite laserski žarek.
- Oznako na obdelovancu poravnajte sredinsko z lasersko linijo.

Opomba: pred žaganjem preverite, ali je linija reza še vedno pravilno označena. Laserski žarek se lahko premakne npr. zaradi tresljajev pri intenzivni uporabi.

##

Največji obdelovanci:

Vodoravni zajeralni kot | Navpični zajeralni kot | Višina x širina [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (levo) | 45 x 310
45° | 45° (levo) | 45 x 210
0° | 45° (desno) | 35 x 310
45° | 45° (desno) | 35 x 210

Najmanjši obdelovanci (= vsi obdelovanci, ki jih je mogoče s priloženim primežem (20) vpeti na levo ali desno stran žaginega lista): 130 x 50 mm (dolžina x širina)

Največja globina reza (0°/0°): 90 mm

##

Za preprosto žaganje obdelovancev enakih dolžin lahko uporabite dolžinski prislon (26).

- Odvijte pritrdilni vijak (57) in dolžinski prislon (26) potisnite v vodilo (58) na želeno dolžino obdelovanca.
- Narebričeni vijak (57) znova privijte.

Daljši obdelovanci:

- Odvijte krilni vijak (59) in vodilo (58) do konca povlecite navzven.
- Krilni vijak (59) znova privijte.
- Dolžinski prislon (26) nastavite na želeno dolžino obdelovanca.

Žaganje brez dolžinskega prislona:

- Odvijte pritrdilni vijak (57) in dolžinski prislon (26) povlecite povsem iz vodila (58).
- Dolžinski prislon zavrtite za 90°, da je poravnan s prislonsko letvijo (18).
- Pritrdilni vijak (57) znova privijte.

##

Omejevalnik globine je treba za žaganje utorov ustrezno nastaviti.

- Omejevalnik globine (22) pomaknite navzven.
- Roko orodja z ročajem (5) namestite v želeni položaj.
- Nastavitveni vijak (23) vrtite, dokler se konec vijaka ne dotakne omejevalnika globine (22).
- Roko orodja počasi povlecite navzgor.

##

Upognjene in okrogle obdelovance je treba ustrezno zavarovati proti zdrsavanju. Na liniji rezanja ne sme nastati reža med obdelovancem, prislonsko letvijo in rezalno mizo.

Po potrebi morate izdelati posebna držala.

##

Vložna plošča (10) se lahko po daljši uporabi električnega orodja obrabi.

Obrabljeno vložno ploščo zamenjajte.

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Vijaka (60) izvijte s križnim izvijačem in snemite staro vložno ploščo (10).
- Namestite novo vložno ploščo in ponovno privijte vijaka (60).