# Teknik veriler

Gönye kesme makinesi |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Giriş gücü | W | 1800
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 4800
Lazer tipi | nm | 650
| mW | < 1
Lazer sınıfı |  | 2
Ağırlık | kg | 17,9
Koruma sınıfı |  | / II
Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı | mm | 254
Bıçak kalınlığı | mm | 1,4−2,5
Maks. kesme genişliği | mm | 3
Göbek çapı | mm | 30

İzin verilen iş parçası ölçüleri (maksimum/minimum): Bakınız Müsaade edilen iş parçası ölçüleri

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Cihaz, IEC 61000-3-11 gereksinimlerini karşılamaktadır ve koşullu bağlantıya tabidir. Cihaz, uygun olmayan güç koşullarında ara sıra voltaj dalgalanmalarına neden olabilir. Bu cihazın empedansı, Zactual = 0,094 Ω olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı, cihazın bağlanması gereken Zmax empedansına sahip bağlantı noktasının, Zactual ≥ Zmax empedans gereksinimini karşıladığından emin olmalıdır. Zmax bilinmiyorsa, ağ tedarikçisi veya tedarik yetkilisiyle görüşerek Zmax belirlenmelidir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.