# Wskazówki dotyczące pracy

##

Wiązka lasera wskazuje linię cięcia tarczy. Dzięki temu możliwe jest dokładne ustawienie obrabianego elementu bez otwierania osłony.

- W tym celu włączyć wiązkę lasera za pomocą włącznika/wyłącznika (36).
- Wyrównać zaznaczoną linię cięcia na obrabianym elemencie względem środka linii laserowej.

Wskazówka: Przed przystąpieniem do cięcia należy upewnić się czy linia cięcia jest prawidłowo wskazywana. Wiązka lasera może się przestawić z powodu wibracji podczas intensywnego użytkowania elektronarzędzia.

##

Maksymalna wielkość obrabianych elementów:

Poziomy kąt cięcia | Pionowy kąt cięcia | Wysokość x szerokość [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (po lewej stronie) | 45 x 310
45° | 45° (po lewej stronie) | 45 x 210
0° | 45° (po prawej stronie) | 35 x 310
45° | 45° (po prawej stronie) | 35 x 210

Minimalna wielkość obrabianych elementów (= wszystkie elementy, które można zamocować za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym zacisku stolarskiego (20) po lewej lub po prawej stronie tarczy): 130 x 50 mm (długość x szerokość)

Maksymalna głębokość cięcia (0°/0°): 90 mm

##

W celu łatwiejszego cięcia elementów jednakowej długości można posłużyć się ogranicznikiem długości (26).

- Odkręcić śrubę zaciskową (57) i przesunąć ogranicznik długości (26) w szynie prowadzącej (58), ustawiając go odpowiednio do długości obrabianego elementu.
- Ponownie mocno dokręcić śrubę zaciskową (57).

Dłuższe elementy:

- Odkręcić śrubę motylkową (59) i wysunąć szynę prowadzącą (58) aż do oporu na zewnątrz.
- Ponownie mocno dokręcić śrubę motylkową (59).
- Ustawić ogranicznik długości (26) odpowiednio do długości obrabianego elementu.

Cięcie bez ogranicznika długości:

- Odkręcić śrubę zaciskową (57) i przesunąć ogranicznik długości (26) w szynie prowadzącej (58) całkiem na zewnątrz.
- Obrócić ogranicznik długości o 90°, tak aby znajdował się na równi z szyną oporową (18).
- Ponownie mocno dokręcić śrubę zaciskową (57).

##

W celu nacinania rowków należy przestawić ogranicznik głębokości.

- Odchylić ogranicznik głębokości (22) na zewnątrz.
- Przesunąć głowicę narzędzia w żądaną pozycję, trzymając za rękojeść (5).
- Obrócić śrubę regulacyjną (23), aż końcówka śruby dotknie ogranicznika głębokości (22).
- Przesunąć głowicę narzędzia powoli do góry.

##

Podczas cięcia wygiętych lub okrągłych przed‌miotów należy je szczególnie starannie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Na linii cięcia nie może powstać szczelina między obrabianym elementem, szyną oporową i stołem pilarskim.

W razie potrzeby należy wykonać specjalne uchwyty.

##

Podkładka (10) może po długim okresie użytkowania ulec zużyciu.

Uszkodzoną podkładkę należy wymienić.

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Wykręcić śruby (60) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym śrubokręta krzyżakowego i wyjąć zużytą wkładkę (10).
- Włożyć nową wkładkę i ponownie mocno dokręcić śruby (60).