# 技術性數據

斜斷鋸 |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
額定輸入功率 | W | 1800
無負載轉速 | 次／分 | 4800
雷射種類 | nm | 650
| mW | < 1
雷射等級 |  | 2
重量 | kg | 17.9
絕緣等級 |  | / II
適用鋸片的尺寸
鋸片直徑 | mm | 254
鋸片主體的厚度 | mm | 1,4−2,5
最大鋸切寬度 | mm | 3
孔徑 | mm | 25.4

容許的工件尺寸（最大／最小）： 參見 容許的工件尺寸

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

本設備符合IEC 61000-3-11要求且限於有條件連接。不合適的電力狀態下會導致本設備偶發性的電壓波動。本設備的阻抗設定為Zactual = 0.094 Ω。使用者必須確認用於接上設備的連接點阻抗為Zmax，且符合阻抗要求：Zactual ≥ Zmax。若Zmax不明，請洽詢電力網路提供商或電力公司以確定Zmax的數值。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。