# 更换锯片（参见插图D1−D4）

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

- 安装锯片时务必穿戴防护手套。手如果接触锯片可能被割伤。

所使用的锯片的最高许可转速必须高于电动工具的无负载转速。

根据本说明书中提出的技术数据选择合适的锯片。必须选用通过EN 847‑1认证而且标示了此认证的锯片。

只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。这可防止锯切时锯齿过热。

## 拆卸锯片

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 将摆动防护罩(8)向后翻，并将其保持在该位置。
- 用内六角扳手（8毫米）(24)转动内六角螺栓(47)，同时按下主轴锁(33)，直到卡紧。
- 按住主轴锁(33)并顺时针拧出内六角螺栓(47)（左螺纹！）。
- 取下夹紧法兰(48)。
- 取下锯片(49)。
- 重新慢慢放下摆动防护罩。

## 安装锯片

- 安装时请注意，锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和防护罩上的箭头方向一致！

必要的话，在安装之前清洁所有的零部件。

- 将摆动防护罩(8)向后翻，并将其保持在该位置。
- 将新锯片放到内夹紧法兰(50)上。

- 装上夹紧法兰(48)和内六角螺栓(47)。按压主轴锁(33)，直至卡止，然后逆时针拧紧内六角螺栓。
- 重新慢慢放下摆动防护罩。