# Προετοιμασία της εργασίας

Για την εξασφάλιση κοπών ακριβείας μετά από εντατική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, πρέπει να ελεγχθούν οι βασικές ρυθμίσεις του και, αν χρειαστεί, να ρυθμιστούν ξανά.
Γι’ αυτό χρειάζεστε πείρα και ειδικά εργαλεία.

Ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Bosch διεξάγει αυτήν την εργασία γρήγορα και αξιόπιστα.

##

Το ελεύθερο άκρο των μακριών και βαριών επεξεργαζόμενων κομματιών πρέπει να ακουμπάει κάπου ή να υποστηρίζεται.

Το τραπέζι πριονίσματος μπορεί να επεκταθεί με τη βοήθεια της επέκταση του τραπεζιού πριονίσματος (16) προς τα αριστερά και δεξιά.

- Λύστε τη βίδα σύσφιγξης (42).
- Τραβήξτε την επέκταση του τραπεζιού πριονίσματος (16) μέχρι το επιθυμητό μήκος προς τα έξω.
- Για τη σταθεροποίηση της επέκτασης του τραπεζιού πριονίσματος σφίξτε ξανά τη βίδα σύσφιγξης (42).

Το ευέλικτο σύστημα τοποθέτησης των βάσεων εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού (17) σας δίνει τη δυνατότητα ενός μεγάλου αριθμού παραλλαγών επέκτασης ή διεύρυνσης.

- Τοποθετήστε ανάλογα με τις ανάγκες τη βάση εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού (17) στις υποδοχές (44) στο ηλεκτρικό εργαλείο ή στις υποδοχές (45) της δεύτερης βάσης εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού.

- Μη μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο ποτέ από τις βάσεις εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού.
  Χρησιμοποιείτε κατά τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου μόνο τη διάταξη μεταφοράς.

##

Κατά το πριόνισμα κάθετων φαλτσογωνιών πρέπει να αφαιρέσετε την αριστερή ή τη δεξιά ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (19).

- Λύστε τις βίδες τύπου πεταλούδας (38).
- Αφαιρέστε τη ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (19).

Μετά το πριόνισμα της κάθετης φαλτσογωνιάς τοποθετήστε ξανά την ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (19) και σφίξτε τις βίδες τύπου πεταλούδας (38) σταθερά.

##

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια εργασίας πρέπει να σφίγγετε πάντοτε το επεξεργαζόμενο τεμάχιο.
Μην επεξεργαστείτε τεμάχια που είναι πολύ μικρά και δεν μπορούν να σφιχτούν.

### Κάθετη σταθεροποίηση

- Πιέστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι σταθερά πάνω στις ράγες οδήγησης (18) και (19).
- Τοποθετήστε τον συμπαραδιδόμενο σφιγκτήρα (20) σε μια από τις προβλεπόμενες γι’ αυτό τρύπες (39).
- Λύστε τη βίδα τύπου πεταλούδας (51) και προσαρμόστε τον σφιγκτήρα στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Σφίξτε τη βίδα με την τύπου πεταλούδας ξανά σταθερά.
- Σφίξτε την κοχλιοτομημένη ράβδο (52) σταθερά και στερεώστε έτσι το επεξεργαζόμενο κομμάτι.

### Οριζόντια ακινητοποίηση

- Ξεβιδώστε τη βίδα τύπου πεταλούδας (53) και ανοίξτε τον σφικτήρα.
- Τοποθετήστε τον «μειωμένο» τώρα σφιγκτήρα (20) με το δόντι (54) σε μια από τις προβλεπόμενες τρύπες (28).
- Πιέστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι δυνατά πάνω στο τραπέζι πριονίσματος (29).
- Σφίξτε την κοχλιοτομημένη ράβδο (52) σταθερά και στερεώστε έτσι το επεξεργαζόμενο κομμάτι.

### Λύσιμο του επεξεργαζόμενου τεμαχίου

- Για το λύσιμο του νταβιδιού γυρίστε την κοχλιοτομημένη ράβδο (52) αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.