# Arbeitsvorbereitung

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Dazu benötigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezialwerkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeit schnell und zuverlässig aus.

##

Lange und schwere Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.

Der Sägetisch kann mithilfe der Sägetischverlängerungen (16) nach links und rechts verlängert werden.

- Lösen Sie die Klemmschraube (42).
- Ziehen Sie die Sägetischverlängerung (16) bis zur gewünschten Länge nach außen.
- Zur Fixierung der Sägetischverlängerung ziehen Sie die Klemmschraube (42) wieder an.

Das flexible Stecksystem der Werkstückauflagen (17) ermöglicht Ihnen eine Vielzahl an Verlängerungs- oder Verbreiterungsvarianten.

- Stecken Sie je nach Bedarf die Werkstückauflage (17) in die Aufnahmen (44) am Elektrowerkzeug oder in die Aufnahmen (45) der zweiten Werkstückauflage.

- Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals an den Werkstückauflagen.
  Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerkzeuges nur die Transportvorrichtungen.

##

Beim Sägen von vertikalen Gehrungswinkeln müssen Sie die linke bzw. rechte verstellbare Anschlagschiene (19) entfernen.

- Lösen Sie die Flügelschrauben (38).
- Entfernen Sie die verstellbare Anschlagschiene (19).

Nach dem Sägen der vertikalen Gehrungswinkel setzen Sie die verstellbare Anschlagschiene (19) wieder ein und ziehen die Flügelschrauben (38) fest an.

##

Zur Gewährleistung einer optimalen Arbeitssicherheit müssen Sie das Werkstück immer festspannen.
Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die zu klein zum Festspannen sind.

### Vertikale Fixierung

- Drücken Sie das Werkstück fest gegen die Anschlagschienen (18) und (19).
- Stecken Sie die mitgelieferte Schraubzwinge (20) in eine der dafür vorgesehenen Bohrungen (39).
- Lösen Sie die Flügelschraube (51) und passen Sie die Schraubzwinge dem Werkstück an. Ziehen Sie die Flügelschraube wieder fest.
- Ziehen Sie die Gewindestange (52) fest an und fixieren Sie somit das Werkstück.

### Horizontale Fixierung

- Schrauben Sie die Flügelschraube (53) heraus und ziehen Sie die Schraubzwinge auseinander.
- Stecken Sie die nun „reduzierte“ Schraubzwinge (20) mit dem Zapfen (54) in eine der dafür vorgesehenen Bohrungen (28).
- Drücken Sie das Werkstück fest auf den Sägetisch (29).
- Ziehen Sie die Gewindestange (52) fest an und fixieren Sie somit das Werkstück.

### Werkstück lösen

- Zum Lösen der Schraubzwinge drehen Sie die Gewindestange (52) gegen den Uhrzeigersinn.