# Reglarea unghiului de îmbinare pe colţ în plan vertical

Unghiul de înclinare în plan vertical poate fi configurat de la 45° (pe partea stângă) până la 45° (pe partea dreaptă).

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiurilor de înclinare în plan vertical utilizate frecvent, sunt prevăzute limitatoare pentru unghiurile de 0°, 22,5°, 33,9° şi 45°.

##

- Scoate şina opritoare reglabilă din partea stângă (19).
- Rotiţi limitatorul din stânga (41), până când unghiul de îmbinare pe colţ standard în plan vertical de 45° va fi fixat pe marcajul cu săgeată.
  Astfel, va fi disponibilă întreaga rază de pivotare din partea stângă.
- Trage în sus tasta de blocare (13).
- Rabataţi braţul sculei acţionând mânerul (5) spre stânga până când indicatorul de unghiuri prezintă unghiurile de îmbinare pe colţ în plan vertical dorite.
- Menţine braţul sculei în această poziţie şi apasă din nou în jos tasta de blocare (13).

##

- Scoate şina opritoare reglabilă din partea dreaptă (19).
- Rotiţi limitatorul din dreapta (41), până când unghiul de îmbinare pe colţ standard în plan vertical de 45° va fi fixat pe marcajul cu săgeată.
  Astfel, va fi disponibilă întreaga rază de pivotare din partea dreaptă.
- Trage în sus tasta de blocare (13).
- Roteşte puţin spre stânga butonul de reglare (21) şi basculează spre dreapta braţul sculei acţionând mânerul (5), până când indicatorul de unghiuri indică unghiul de înclinare în plan vertical dorit.
- Menţine braţul sculei în această poziţie şi apasă din nou în jos tasta de blocare (13).

##

- Scoate şina opritoare reglabilă din partea stângă/dreaptă (19).
- Trage în sus tasta de blocare (13).

Unghi de înclinare standard de 0°:

- Roteşte puţin spre stânga butonul de reglare (21) şi basculează braţul sculei de la dreapta dincolo de poziţia de 0°, până când acesta se fixează sonor în poziţia de 0°.
- Apasă din nou în jos tasta de blocare (13).

Unghiuri de înclinare standard de 45°, 33,9° şi 22,5°:

- Rotiţi limitatorul din stânga sau din dreapta (41), până când unghiul de îmbinare pe colţ standard în plan vertical va fi fixat pe marcajul cu săgeată.
- Basculează spre stânga braţul sculei până la opritor.
  sau
  Roteşte puţin spre stânga butonul de reglare (21) şi basculează spre dreapta braţul sculei acţionând mânerul (5) până la opritor.
- Apasă din nou în jos tasta de blocare (13).