# 安装各部件

- 小心地从包装中取出所有的供货物品。
- 拆除电动工具和附带附件上的所有包装材料。

- 为了在组装随附的设备元件时简化工作，请确保电动工具处于运输位置。

## 安装锯台延长件（参见插图A1）

您可以在电动工具的左侧或右侧安装锯台延长件。如此有加宽锯台的效果。

- 用十字螺丝刀将固定螺丝(43)从锯台延长件中拧出。
- 翻转电动工具。
- 将电动工具两侧的锯台延长件(16)推入规定的孔中，直至极限位置。
- 将固定螺丝(43)重新拧入锯台延长件，以防拧出。

## 安装工件座（参见插图A2）

工件座(17)可以定位在电动工具的左侧、右侧或前侧。灵活的插拔系统可实现各种加长或加宽型号（参见插图G）。

- 您可以按需将工件座(17)插入电动工具上的定位座(44)或第二个工件座的定位座(45)。

- 切勿用工件座携带电动工具。
  运输电动工具时只能使用运输装置。