# Operación

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Seguro para transporte
Preparativos para el trabajo
Ajuste del ángulo de inglete horizontal
Ajuste del ángulo de inglete vertical
Puesta en marcha
Serrado
Instrucciones para la ‌operación
Corte de listones perfilados
Reajuste del rayo láser
Comprobación y reajuste del ajuste básico
Transporte de la herramienta eléctrica