# ضبط زوايا الشطب الأفقية

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.

## ضبط زوايا الشطب الأفقية القياسية (انظر الصورة J)

للضبط السريع والدقيق لزوايا الشطب الأفقية المستخدمة غالبا على حزوز قاعدة المنشار (15):

اليسار | اليمين
--- | ---
0°
45°، 22,5°، 15°‏ | 15°، 22,5°، 45°‏

- قم بفك مقبض التثبيت (12)، في حالة ربطه.
- اضغط زر التثبيت (11) لأسفل وأدر منضدة النشر (29) بواسطة مقبض التثبيت نحو اليسار أو اليمين إلی أن يشير مؤشر الزاوية (14) إلی زاوية الشطب القياسية الأفقية المرغوبة.
- اترك زر التثبيت (11) مرة أخرى. ينبغي أن تتعاشق منضدة النشر بحز التوقيف بشكل محسوس.
- قم بربط مقبض التثبيت (12) مرة أخرى.

## ضبط زوايا الشطب الأفقية المرغوبة

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية في نطاق يبلغ 47° (ناحية اليسار) حتى 52° (ناحية اليمين).

- قم بفك مقبض التثبيت (12)، في حالة ربطه.
- اضغط زر التثبيت (11) لأسفل وأدر منضدة النشر (29) بواسطة مقبض التثبيت نحو اليسار أو اليمين إلی أن يشير مؤشر الزاوية (14) إلی زاوية الشطب الأفقية المرغوبة.
- اترك زر التثبيت (11) مرة أخرى.
- قم بربط مقبض التثبيت (12) مرة أخرى.