# Basisinstellingen controleren en ‌instellen

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen.
Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap vereist.

De Bosch klantenservice voert deze werkzaamheden snel en vakkundig uit.

##

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.
- Draai de zaagtafel (29) tot aan de inkeping (15) voor 0°. De hendel moet merkbaar in de inkeping vastklikken.
- Trek de blokkeerknop (13) omhoog.
- Draai de instelknop (21) iets naar links en draai de gereedschaparm vanaf rechts over de 0°-positie tot deze hoorbaar in de 0°-positie vastklikt.
- Duw de blokkeerknop (13) weer omlaag.

### Controleren (zie afbeelding T1)

- Zet de meetdriehoek (62) met de 90°-hoek vlak met het zaagblad (49) tussen zaagtafel (29) en zaagblad op de zaagtafel (29).

De poot van de meetdriehoek moet over de hele lengte gelijk lopen met het zaagblad (49).

### Instellen (zie afbeelding T2)

- Draai de contramoer van de aanslagschroef (63) met een gangbare ring- of steeksleutel los.
- Draai de aanslagschroef (63) zover in of uit tot de poot van de meetdriehoek (62) over de hele lengte gelijk loopt met het zaagblad.
- Duw de blokkeerknop (13) weer omlaag.
- Daarna draait u de contramoer van de aanslagschroef (63) weer vast.

Als de hoekaanduiding (55) na het instellen niet op één lijn met de 0°-markering van de verdeelschaal (56) ligt, draai dan de schroef (65) met een gangbare kruiskopschroevendraaier los en lijn de hoekaanduiding langs de 0°-markering uit (zie afbeelding W).

##

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.
- Draai de zaagtafel (29) tot aan de inkeping (15) voor 0°. De hendel moet merkbaar in de inkeping vastklikken.
- Verwijder de rechter verstelbare aanslagrail (19).
- Draai de rechter aanslag (41) tot de standaard verstekhoek 45° bij de pijlmarkering vastklikt.
- Trek de blokkeerknop (13) omhoog.
- Draai de instelknop (21) naar links en draai de gereedschaparm met de handgreep (5) tot aan de aanslag naar rechts.

### Controleren (zie afbeelding U1)

- Zet de meetdriehoek (62) met de 45°-hoek vlak met het zaagblad (49) tussen zaagtafel (29) en zaagblad rechts op de zaagtafel.

De poot van de meetdriehoek moet over de hele lengte gelijk lopen met het zaagblad (49).

### Instellen (zie afbeelding U2)

- Draai de contramoer van de aanslagschroef (40) met een gangbare ring- of steeksleutel los.
- Draai de aanslagschroef (40) zover in of uit tot de poot van de meetdriehoek (62) over de hele lengte gelijk loopt met het zaagblad.
- Duw de blokkeerknop (13) weer omlaag.
- Daarna draait u de contramoer van de aanslagschroef (40) weer vast.

Als de hoekaanduiding (55) na het instellen niet op één lijn met de 45°-markering van de verdeelschaal (56) ligt, controleert u eerst nogmaals de 0°-instelling voor de verticale verstekhoek en de hoekaanduiding. Vervolgens herhaalt u de instelling van de verticale 45°-verstekhoek.

##

- Zet het elektrische gereedschap in transportstand.
- Draai de vastzetknop (12) los, als deze is vastgedraaid.
- Duw de blokkeerknop (11) omlaag en draai de zaagtafel (29) tot aan de inkeping (15) voor 0°.
- Laat de blokkeerknop (11) weer los. De zaagtafel moet merkbaar in de inkeping vastklikken.
- Verwijder de verstelbare aanslagrails (19).

### Controleren (zie afbeelding V1)

- Leg de meetdriehoek (62) met de 90°-hoek vlak met het zaagblad (49) tussen aanslagrail (18) en zaagblad op de zaagtafel (29).

De poot van de meetdriehoek moet over de hele lengte gelijk lopen met de aanslagrail.

### Instellen (zie afbeelding V2)

- Draai alle binnenzeskantschroeven (64) met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (24) los.
- Verdraai de aanslagrail (18) zo ver tot de meetdriehoek over de hele lengte gelijk ligt.
- Draai de schroeven weer vast.

##

- Trek de blokkeerknop (13) omhoog.
- Draai de instelknop (21) iets naar links en draai de gereedschaparm vanaf rechts over de 0°-positie tot deze hoorbaar in de 0°-positie vastklikt.
- Duw de blokkeerknop (13) weer omlaag.

### Controleren

De hoekaanduiding (55) moet in één lijn liggen met de 0°-markering van de verdeelschaal (56).

### Instellen

- Draai de schroef (65) met een kruiskopschroevendraaier los en lijn de hoekaanduiding langs de 0°-markering uit.
- Draai de schroef weer vast.

##

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.
- Draai de zaagtafel (29) tot aan de inkeping (15) voor 0°. De hendel moet merkbaar in de inkeping vastklikken.

### Controleren

De hoekaanduiding (14) moet in één lijn liggen met de 0°-markering van de verdeelschaal (30).

### Instellen

- Draai de schroef (66) met een kruiskopschroevendraaier los en lijn de hoekaanduiding langs de 0°-markering uit.
- Draai de schroef weer vast.