# Arbeidshenvisninger

##

En laserstråle viser sagbladets sagelinje. Slik kan du plassere emnet helt nøyaktig til sagingen, uten at pendelvernedekselet må åpnes.

- Slå på laserstrålen med bryteren (36).
- Still inn merket på emnet midt på laserlinjen.

Merknad: Kontroller at sagelinjen fortsatt vises riktig før du begynner å sage. Laserstrålen kan f. eks. forskyves av vibrasjoner ved intensiv bruk.

##

Maksimal emnestørrelse:

Horisontal gjæringsvinkel | Vertikal gjæringsvinkel | Høyde x bredde [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (venstre) | 45 x 310
45° | 45° (venstre) | 45 x 210
0° | 45° (høyre) | 35 x 310
45° | 45° (høyre) | 35 x 210

Minste emnestørrelse (= alle emner som kan spennes fast til venstre eller høyre for sagbladet med skrutvingen som følger med (20)): 130 x 50 mm (lengde x bredde)

Maksimal sagedybde (0°/0°): 90 mm

##

Lengdeanlegget (26) gjør det enkelt å sage like lange emner.

- Løsne klemskruen (57), og skyv lengdeanlegget (26) til ønsket emnelengde i styreskinnen (58).
- Stram klemskruen (57) igjen.

Lengre emner:

- Løsne vingeskruen (59), og trekk styreskinnen (58) ut til den stopper.
- Stram vingeskruen (59) igjen.
- Still inn lengdeanlegget (26) på ønsket emnelengde.

Sage uten lengdeanlegg:

- Løsne klemskruen (57), og skyv lengdeanlegget (26) helt ut i styreskinnen (58).
- Drei lengdeanlegget 90°, slik at det flukter med anleggsskinnen (18).
- Stram klemskruen (57).

##

Dybdeanlegget må justeres hvis du skal sage en rille.

- Sving dybdeanlegget (22) utover.
- Sving verktøyarmen til ønsket stilling med håndtaket (5).
- Drei justerskruen (23) til skrueenden berører dybdeanlegget (22).
- Før verktøyarmen langsomt oppover.

##

Ved saging av buede eller urunde arbeidsstykker må disse sikres ekstra mot gliding. På skjærekanten må det ikke oppstå en spalte mellom arbeidsstykket, anleggsskinnen og sagbordet.

Om nødvendig må du lage spesielle holdere.

##

Innleggsplaten (10) kan bli slitt etter lengre tids bruk av elektroverktøyet.

Skift ut en defekt innleggsplate.

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Skru ut skruene (60) med en vanlig stjerneskrutrekker, og ta ut den gamle innleggsplaten (10).
- Legg inn den nye innleggsplaten, og stram skruene (60) igjen.