# Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja

Vertikalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 45° (lijeva strana) do 45° (desna strana).

Za brzo i precizno namještanje često korištenih vertikalnih kutova kosog rezanja predviđeni su graničnici za kutove 0°, 22,5°, 33,9° i 45°.

##

- Izvadite lijevu podesivu graničnu vodilicu (19).
- Okrećite lijevi graničnik (41) dok vertikalni standardni kut kosog rezanja od 45° na oznaci sa strelicom ne uskoči na svoje mjesto.
  Na taj način će biti na raspolaganju čitavo lijevo područje zakretanja.
- Tipku za blokadu (13) povucite prema gore.
- Zakrećite krak alata na ručki (5) ulijevo sve dok pokazivač kuta ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.
- Krak alata držite u tom položaju i ponovno pritisnite tipku za blokadu (13) prema dolje.

##

- Izvadite desnu podesivu graničnu vodilicu (19).
- Okrećite desni graničnik (41) dok vertikalni standardni kut kosog rezanja od 45° na oznaci sa strelicom ne uskoči na svoje mjesto.
  Na taj način će biti na raspolaganju čitavo desno područje zakretanja.
- Tipku za blokadu (13) povucite prema gore.
- Okrenite gumb za namještanje (21) lagano ulijevo i zakrećite krak alata na ručki (5) udesno sve dok pokazivač kuta ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.
- Krak alata držite u tom položaju i ponovno pritisnite tipku za blokadu (13) prema dolje.

##

- Izvadite desnu/lijevu podesivu graničnu vodilicu (19).
- Tipku za blokadu (13) povucite prema gore.

Standardni kut kosog rezanja 0°:

- Okrenite gumb za namještanje (21) lagano ulijevo i zakrenite krak alata s desne strane iznad položaja 0° tako da se čujno uglavi u položaj 0°.
- Ponovno pritisnite tipku za blokadu (13) prema dolje.

Standardni kut kosog rezanja 45°, 33,9° i 22,5°:

- Okrenite lijevi ili desni graničnik (41) dok željeni vertikalni standardni kut kosog rezanja na oznaci sa strelicom ne uskoči na svoje mjesto.
- Zakrenite krak alata do graničnika ulijevo.
  ili
  Okrenite gumb za namještanje (21) lagano ulijevo i zakrenite krak alata na ručki (5) do graničnika udesno.
- Ponovno pritisnite tipku za blokadu (13) prema dolje.